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Состав проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта.
(Основная часть).
	№
	Наименование
	Масштаб
	Стр.

	Раздел 1

	1
	Проект планировки территории. Графическая часть.
	б/м
	3

	
	Чертеж красных линий
	1:2000
	---

	
	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов
	1:2000
	

	Раздел 2

	2
	Положение о размещении линейных объектов. Введение.
	б/м
	4

	2.1
	Наименование, основные характеристики  и назначение планируемых для размещения линейных объектов
	б/м
	6

	2.2
	Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, перечень поселений, населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
	б/м
	18

	2.3
	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.
	б/м
	18

	2.4
	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения
	б/м
	49

	2.5
	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
	б/м
	51

	2.6
	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
	б/м
	62

	2.7
	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
	б/м
	64

	2.8
	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
	б/м
	66

	Раздел 3

	3
	Проект межевания территории (Основная часть)
	б/м
	78

	3.1
	[bookmark: dst1405][bookmark: dst1406]Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования; перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории
	б/м
	80

	3.2
	Чертежи межевания территории (Основная часть)
	б/м
	[bookmark: _GoBack]122

	
	чертеж границ образуемых земельных участков на кадастровом плане территории
	1:2000
	---

	
	чертеж линий отступа от красных линий
	1:2000
	



































































Раздел 1.
1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
 Графическая часть.


























Раздел 2.
2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.
 Введение.

Проект планировки территории с проектом межевания территории под размещение линейных объектов,  в его составе разработан в границах северо-западной части села Мусорка, сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский, Самарской области, для обеспечения инженерно-транспортной инфраструктурой земельных участков граждан имеющих троих и более детей.
Проект разработан с целью размещения линейных объектов местного значения.
Проект планировки территории для размещения линейных объектов местного значения состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. При подготовке документации по планировке территорий осуществляется разработка проекта планировки территорий, проекта межевания территорий для данных объектов. 
Территория предназначена для размещения подземного поселкового газопровода, водопровода, надземных селей электроснабжения,  а так же автомобильной дороги общего пользования местного значения.
Архитектурно - планировочное решение обеспечивает устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности: это безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
При разработке проекта планировки были использованы следующие нормативные документы:
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, утвержденный 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;
"СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр);
Постановление Правительства РФ от 12.05.2017г №564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;	
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";
Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. Утверждены приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014г. №526-п.
Исходные данные.

1. Кадастровый план территории   №	63-00-102/17-1048659 от 19.10.2017г;
№	63-00-102/17-1048654 от 19.10.2017 г. (Приложение «б»);        
2. Инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания. (Приложение «а», «г»);
3. Техническое задание на разработку проектной документации (Приложение «в»);
4. Постановление главы администрации сельского поселения Мусорка № 6 от 20.02.2018г. «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории» (Приложение «в»);
5. Правила землепользования и застройки сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области № 84 от 30.12.2013г.;
6. Постановление администрации муниципального района Ставропольский от 28.12.2015г. №237 «Об утверждении районной муниципальной программы «Проектирование и строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры на земельных участках, выделенных многодетным семьям на территории муниципального района Ставропольский Самарской области» на 2016-2018 годы», с изменениями от 18.10.2017г №8472нпа (Приложение «б»).
7. Технически условия от эксплуатирующих организаций о возможности обеспечения инженерной инфраструктурой жилого массива для многодетных семей (Приложение «б»).

2.1  Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов.

	N
п/п
	Наименование
	Проектируемая территория, кв.м.

	1
	Территория:

размещение инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций
в том числе:
	436999 

	1.1
	Земельные участки для размещения ШГРП (шкаф газораспределительный),  3 шт.
	750 
492 
50 

	1.2
	Земельные участки для размещения КТП (комплектной трансформаторной подстанции),  4 шт.
	25 
25 
25 
17 

	1.3
	Земельные участки для размещения  водозаборов, 2 шт.
	17085
4068

	1.4
	Земельный участок для 
размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций (газопровод среднего/низкого давления, ЛЭП 0,4/10 кВ, водопровод, автомобильная дорога), 1 шт.
	414462

	2
	Размещение площадок для временного складирования стройматериалов и стоянки строительной техники, 2 шт.
	23211
9050




Электроснабжение и наружное освещение:
Электроснабжение жилого массива для многодетных семей осуществляет ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Самарские распределительные сети». По состоянию на ноябрь 2017г. частично оборудованы сетями электроснабжения 0,4 кВ улицы Кутузова, Циолковского, Гагарина, Центральная, Славянская (четная сторона), Покровская (четная сторона полностью, по нечетной стороне сети не подведены к 3-м земельным участкам), полностью оборудована воздушными линиями улица Есенина.  
Воздушные линии (ВЛ) являются частью системы электроснабжения, обеспечивая передачу и распределение электроэнергии.
В состав воздушной ЛЭП входят:
· провода;
· опоры (кронштейны, стойки инженерных сооружений);
· линейная арматура, изоляторы, с помощью которых провода закрепляются на опорах или заменяющих их объектах;
· дополнительные элементы обеспечения надежности, защиты и безопасности (устройства и материалы грозозащиты, заземления, изоляции и т.п.).
Проектирование воздушных ЛЭП
Проектирование воздушных линий электропередачи выполняется в соответствии с нормативными требованиями, правилами и стандартами: ПУЭ (устройство электроустановок), СНиП (проектирование опор ВЛ), ведомственные и другие акты.
Согласно стандартам напряжения выделяют воздушные ЛЭП:
· трехфазного тока до 1000 В (1кВ);
· трехфазного тока выше 1кВ.
· постоянного тока.
На ЛЭП трехфазного тока подвешивается минимум 3 провода, составляющих одну цепь. На ЛЭП постоянного тока – не менее 2 проводов.
При архитектурно-строительном проектировании на основе предварительного обследования местности строительства ЛЭП, анализа климатических условий эксплуатации, требований технического задания определяются:
1. Схема электроснабжения ЛЭП:
· мощность, напряжение, резервирование;
· число цепей (одна, две или более);
· количество линий (одна, две, несколько параллельных) и опор.
2. Тип, материалы и конструкция (марка) и количество проводов, грозозащитных тросов.
3. Расчетные климатические условия эксплуатации ЛЭП – гололедные (гололедно-изморозевые), ветровые нагрузки, температурные уровни при заданных условиях и их влияние.
4. Способ монтажа (подвески) – тип опор, крепление, натяжение.
5. Расчетные параметры взаиморасположения проводов, заземленных частей опор, поверхности земли, наземных объектов. Основная цель – исключить электроразряды при перенапряжениях на ЛЭП заданного уровня напряжения.
6. Длина пролета. Критические пролеты ЛЭП. Зависимость напряжения от различных условий (режимов) работы.
7. Другие параметры и их значения в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПЭУ).

Назначение и класс ВЛ10/0,4 кВ.

       ВЛ 20 кВ и ниже, используются для электроснабжения конечных потребителей и передачи электроэнергии на небольшие расстояния – в поселках, микрорайонах, сельской местности,  для подключения отдельно стоящих объектов. Проектирование ВЛ 0.4 кВ обязательно предусматривает расчет потерь и разработку решений для их минимизации.
· ВЛ до 1000 В (ВЛ низшего класса напряжений)
· ВЛ 1-35 кВ (ВЛ среднего класса напряжений)
Точкой подключения проектируемых ЛЭП является опора ВЛ 10 кВ проложенная на существующую КТП Мус 1709/630 кВА по улице Центральная.
Электроснабжение и наружное освещение будущей застройки предусматривается от проектируемых трансформаторов (3 шт.) расположенных: 
· 1-ый в центральной части жилого массива, на границе с земельным участком под размещение школы, по улице Центральная.
· 2-ой в западной части жилого массива на пересечении ул.Новая и ул.Комсомольская, севернее участка с КН 63:32:0703005:200. 
· 3-ий в юго-западной части жилого массива на пересечении ул.Комсомольской и ул.Центральной, южнее участка с КН 63:32:0703005:3.
Дальнейшее прохождение ВЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП происходит параллельно земельным участкам по улицам: Дальняя, Комсомольская, Менделеева, Кутузова, Ягодная, Покровская, Славянская, Победы, Строителей, Юбилейная, Новая, Центральная, Циолковского, Гагарина, пр.Первый, пр.Второй, пр.Третий, пр.Четвертый, пр.Пятый, а так же по второстепенным проездам на расстоянии не менее 2-х метров от границ земельных участков частной собственности.
Протяженность ВЛ 10 кВ составляет ок. 852м.
Протяженность ВЛ 0.4 кВ составляет ок. 16691м.
Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности.
	Наименование вида объекта местного значения
	Единица измерения
	Значение показателя

	Объекты электроснабжения
	Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год
	Степень благоустройства
	Электро-
потребление
	Использование максимума электрической нагрузки

	
	
	Сельские населенные пункты (без кондиционеров)

	
	
	не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	
	
	оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)
	2400
	5800



Газоснабжение:
Газораспределение на территории Ставропольского  района от магистральных АГРС до потребителей, осуществляет ОАО «Средневолжская газовая компания».

Назначение и категория газопроводов.
Классификация газопроводов по давлению тесно связана с их назначением. Так как газопровод является потенциально опасным объектом принятая в России классификация такова:
· Категория высокого давления I-а. Давление газа составляет более чем 1,2 МПа (1 мега паскаль – 9,8 атмосфер). Используются для подведения газа к парогазовым и турбинным установкам на территории тепловых электростанций.
· Категория высокого давления I. Давление составляет: 0,6 – 1,2 МПа. Используются для транспортировки газа к газораспределительным пунктам. Напрямую к потребителям (промышленным, естественно) газопроводы такого давления могут быть подключены только в исключительных случаях.
· Категория высокого давления II. Давление составляет: 0,3 – 0,6 МПа. Применяются для газораспределительных пунктов внутри городской черты, а так же для подачи газа промышленным потребителям.
· Категория среднего давления III. Давление составляет: 0,005 МПа – 0,3 МПа. Используются для подведения газа к газораспределительным пунктам, расположенным непосредственно на зданиях жилых домов либо вблизи них.
· Категория низкого давления IV. Давление допускается до 0,005 МПа. С помощью таких газопроводов осуществляется подача газа непосредственно населению или предприятиям бытового сектора.
Газ высокого давления поступает на ГРП И ШГРП, где производится понижение давления. После ГРП и ШГРП по газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям, которыми являются: население, использующее газ в бытовых целях, а также в качестве топлива для источников теплоснабжения и горячего водоснабжения, и коммунально-бытовых нужд.

Для проектирования и строительства новых газопроводов из полиэтиленовых труб, а также реконструкции стальных газопроводов применяются полиэтиленовые (в том числе профилированные) трубы или синтетические тканевые шланги и специальный двухкомпонентный клей, отвечающие требованиям СНиП 42-01, а также государственных стандартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке. Толщина стенки полиэтиленовой (в том числе профилированной) трубы характеризуется стандартным размерным отношением номинального наружного диаметра к номинальной толщине стенки, которое следует определять в зависимости от давления в газопроводе, марки полиэтилена и коэффициента запаса прочности. Трубы и соединительные детали (в том числе полиэтиленовые краны) выбираются в соответствии с нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке. При проектировании и строительстве газопроводов, как правило, должны использоваться трубы и соединительные детали, имеющие одинаковое значение показателей. 
Точка подключения – согласно технических условий от 11.10.2017г. №16-07/108  выданных ООО «СВГК», возможность подключения к сетям газоснабжения имеется от газопровода высокого давления, проложенного на ГРП№150 с.Мусорка.
Трасса подземного подводящего газопровода среднего давления, до 0,3 МПа, предусмотрена от газопровода высокого давления, с установкой понижающего ШГРП,  по улицам Лесная, Спортивная, Молодежная, к жилому массиву для многодетных семей, далее по улице Центральная до проектируемого ШГРП на пересечении улиц Центральная, Есенина, а так же по улице Есенина до пересечения с улицей Победы к проектируемому понижающему (до низкого давления) ШГРП. 
Трасса подземного поселкового газопровода низкого давления до Р=0,005 МПа предусмотрена от проектируемых понижающих ШГРП по улицам Дальняя, Комсомольская, Менделеева, Кутузова, Ягодная, Покровская, Славянская, Победы, Строителей, Юбилейная, Новая, Центральная, Циолковского, Гагарина, Есенина, пр.Первый, пр.Второй, пр.Третий, пр.Четвертый, пр.Пятый жилого массива, к жилым домам-потребителям, выбрана с учетом обеспечения экономичного строительства, надежной и безопасной эксплуатации газопроводов на расстоянии 2-х метров от проектируемой и существующей ЛЭП 0.4 кВ и 5-ти метрах от проектируемой и существующей ЛЭП 10 кВ. 
Выбор условий прокладки газопровода и расстояний по горизонтали от газопровода до инженерных коммуникаций, а также зданий и сооружений предусмотрены с учетом строительных норм и правил СНиП 2.07.01, СНиП 11-89, ПУЭ, СП 42-101-2003, СНиП 42- 01-2002 (СП 62 13330.2011).
Расстояние между коммуникациями принимались из условий технологичности и удобства проведения работ при строительстве и эксплуатации.

Протяженность газопровода низкого давления ок. 15111м;
Протяженность газопровода среднего давления составляет ок.2447м.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности.
	Наименование вида объекта местного значения
	Единица измерения
	Значение показателя

	Объекты газоснабжения
	среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки
	приготовление пищи на плите – 0,5;

горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя – 0,5;

отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 до 12








Водоснабжение:
Согласно технических условий выданных МП МРС «СтавропольРесурсСервис» от 02.11.2017г №1698, возможность подключения к системе водоснабжения планируемой жилой застройки отсутствует. В соответствии с данным заключением рекомендовано запроектировать и построить скважины и сети водопровода с наружным пожаротушением с учетом закольцевания системы водоснабжения.
Водоснабжение (хозяйственно-питьевое + противопожарное) предусмотреть от 2-х водозаборов предусмотренных в жилом массиве для граждан имеющих троих и более детей села Мусорка. 
1-ая существующая не подключенная, по состоянию на ноябрь 2017г., артезианская скважина расположена на пересечении улиц Циолковского, Центральная и Есенина.
2-ая проектируемая скважина питьевого и противопожарного водоснабжения предусмотрена в юго-западной части квартала на земельном участке с КН 63:32:0703005:512, (адрес участка: с.Мусорка, ул.Победы, уч.73) с видом разрешенного использования «размещение водозаборов».
Трасса подземного поселкового водопровода предусмотрена от проектируемых скважин по улицам Дальняя, Комсомольская, Менделеева, Кутузова, Ягодная, Покровская, Славянская, Победы, Строителей, Юбилейная, Новая, Центральная, Циолковского, Гагарина, Есенина, пр.Первый, пр.Второй, пр.Третий, пр.Четвертый, пр.Пятый, жилого массива, к жилым домам-потребителям, выбрана с учетом минимально допустимых расстояний при параллельной прокладке подземных сетей на расстоянии 1-1.5 метров от проектируемого газопровода низкого давления.

Назначение водопроводной сети.
Сети наружного водопровода можно разделить на несколько видов по назначению:
· хозяйственно-бытовой для перекачки воды питьевого качества;
· пожарный (или противопожарный) для предотвращения пожаров;
· производственный (или технологический) — для перекачки воды технического назначения: санитарно-технической цели; охлаждение агрегатов, механизмов, машин; различные производственные цели;
· оросительный/поливочный водопровод для орошения/полива сельскохозяйственных или декоративных растений;
· оборотный водопровод также может существовать для снижения (рационализации) расхода воды на предприятии;
· комбинированный водопровод как способ снизить капитальные вложения в водопровод, например, нередко совмещают пожарный и хозяйственно-бытовой водопроводы в малых населённых пунктах, предприятиях.
В соответствии с техническими условиями МП МРС «СтавропольРесурсСервис», был принят комбинированный вид водопровода, с совмещением пожарного и хозяйственно-бытового(питьевого) назначения.

Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры.
Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и других населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330, СП 32.13330 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.
Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. 
Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2761-84, а также с учетом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки.
При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

Протяженность – сетей водоснабжения составляет ок. 19186 м.






Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности.
	Наименование вида объекта местного значения
	Единица измерения
	Значение показателя

	Объекты водоснабжения
	удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека
	Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки

	
	
	для зданий с местными (квартирными) водонагревателями
	200, со снижением до 180 к 2025 году

	
	
	для зданий с централизованным горячим водоснабжением
	250 (150 + 100) со снижением до 200 (120 + 80) к 2025 году

	
	
	для объектов обслуживания повседневного пользования
	25


	Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях:
	Число жителей в поселении, тыс. чел.
	Расчетное
количество
одновременных
пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на один пожар, л/с

	
	
	Застройка зданиями высотой
не более 2 этажей независимо
от степени их огнестойкости
	Застройка зданиями высотой
3 этажа и выше независимо от
степени их огнестойкости

	Не более 1
	1
	5
	10

	Более 1, но не более 5
	1
	10
	10

	Более 5, но не более 10
	1
	10
	15






 Для сельских населенных пунктов расход воды на один пожар - 5 л/с. 
(СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности).



Сеть улиц и дорог:
При проектировании городских и сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.
 Улично-дорожную сеть квартала запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 

Категория и назначение сети улиц и дорог жилого квартала.

	Категория дорог и улиц
	Основное назначение дорог и улиц

	Основные улицы сельского поселения
	Проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги

	Местные улицы
	Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами

	Местные дороги
	Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории

	Проезды
	Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки



Автомобильные дороги с низкой интенсивностью движения - автомобильные дороги со среднегодовой суточной интенсивностью движения не более 400 авт./сут, предназначаются для обеспечения движения транспортных средств к ближайшим автомобильным дорогам общего пользования и подъездам, а также до завершающей или начальной точки поездки.

Протяженность улично-дорожной сети – ок.17084м.






Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений приняты по таблице:

	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)
	Наименьший радиус кривых в плане без виража, м
	Наибольший продольный уклон, [image: ]
	Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м
	Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	Основные улицы сельского поселения
	60
	3,5
	2 - 4
	220
	70
	1700
	600
	1,5 - 2,25

	Местные улицы
	40
	3,0
	2
	80
	80
	600
	250
	1,5

	Местные дороги
	30
	2,75
	2
	40
	80
	600
	200
	1,0 (допускается устраивать с одной стороны)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проезды
	30
	4,5
	1
	40
	80
	600
	200
	-




Проектом предусмотрено 21 местная улица и проезды:
· ул. Дальняя профиль – 23-29 м;
· ул. Комсомольская профиль – 24 м;
· ул. Менделеева профиль – 24-30 м;
· ул. Кутузова профиль – 30-33 м;
· ул. Ягодная профиль – 24 м.
· ул. Покровская профиль – 24 м.
· ул. Славянская профиль – 30 м.
· ул. Победы профиль – 30 м.
· ул. Строителей профиль – 30 м.
· ул. Юбилейная профиль – 24 м.
· ул. Новая профиль – 24 м.
· ул. Центральная профиль – 18, 30-30.5 м.
· ул. Циолковского – 24 м.
· ул. Гагарина – 23 м.
· ул. Есенина – 24 м.
· пр. Первый – 24 м.
· пр. Второй – 24 м.
· пр. Третий – 24 м.
· пр.Четвертый – 24 м.
· пр. Пятый – 24 м.
· проезд – 15 м.

Основной въезд, в жилой массив для многодетных семей, предусмотрен по улице Центральной с существующей улицы Молодежной. Так же проектом предусмотрена 2 остановка общественного транспорта:
1.	Остановка запроектирована в северо-восточной части жилого массива по улице Центральной, в 600 метрах от въезда в массив напротив участка с кн 63:32:0703005:55.
2.   Остановка общественного транспорта предусмотрена в северо-западной части массива по улице Центральной севернее участка с кн 63:32:0703005:161.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности.

	Наименование вида объекта местного значения
	Единица измерения
	Значение показателя
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	
	вид доступности, единица измерения
	значение показателя

	Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть)
	плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории
	5*
*Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов.
	-
	не устанавливается

	Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта
	плотность сети, километры сети на квадратный километр территории
	2
	пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры
	в сельских населенных пунктах
	800



Места размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно- строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки.
Более точные характеристики трасс коммуникаций устанавливаются отдельными проектами при архитектурно-строительном проектировании.


2.2 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, перечень поселений, населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.


Зоны планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в границах села Мусорка, сельского поселения Мусорка, муниципального района Ставропольский, Самарской области.

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

	№ точки
	Дирекционный угол
	Расстояние от точки до точки
	координата Y
	координата X

	1
	
	
	949551.39
	345468.45

	
	63° 20' 54"
	8.89
	
	

	2
	
	
	949555.38
	345476.40

	
	359° 20' 53"
	170.50
	
	

	3
	
	
	949725.87
	345474.46

	
	11° 37' 44"
	25.00
	
	

	4
	
	
	949750.36
	345479.50

	
	358° 32' 15"
	86.59
	
	

	5
	
	
	949836.93
	345477.29

	
	329° 30' 42"
	87.39
	
	

	6
	
	
	949912.24
	345432.95

	
	342° 06' 15"
	50.40
	
	

	7
	
	
	949960.21
	345417.46

	
	343° 50' 15"
	15.95
	
	

	8
	
	
	949975.53
	345413.02

	
	347° 24' 46"
	52.17
	
	

	9
	
	
	950026.45
	345401.65

	
	350° 42' 55"
	38.67
	
	

	10
	
	
	950064.62
	345395.41

	
	351° 53' 57"
	27.53
	
	

	11
	
	
	950091.88
	345391.53

	
	352° 49' 16"
	38.41
	
	

	12
	
	
	950129.99
	345386.73

	
	351° 53' 46"
	33.83
	
	

	13
	
	
	950163.49
	345381.96

	
	350° 50' 34"
	21.30
	
	

	14
	
	
	950184.52
	345378.57

	
	351° 11' 17"
	68.47
	
	

	15
	
	
	950252.19
	345368.08

	
	297° 49' 36"
	64.18
	
	

	16
	
	
	950282.15
	345311.32

	
	322° 36' 24"
	63.94
	
	

	17
	
	
	950332.95
	345272.49

	
	322° 45' 35"
	68.39
	
	

	18
	
	
	950387.40
	345231.10

	
	322° 41' 57"
	68.08
	
	

	19
	
	
	950441.56
	345189.84

	
	322° 55' 18"
	64.33
	
	

	20
	
	
	950492.89
	345151.05

	
	322° 48' 16"
	61.23
	
	

	21
	
	
	950541.67
	345114.03

	
	319° 03' 11"
	162.06
	
	

	22
	
	
	950664.08
	345007.82

	
	229° 23' 10"
	90.60
	
	

	23
	
	
	950605.10
	344939.04

	
	279° 53' 26"
	35.39
	
	

	24
	
	
	950611.18
	344904.17

	
	301° 32' 53"
	1584.50
	
	

	25
	
	
	951440.22
	343553.85

	
	9° 54' 28"
	34.46
	
	

	26
	
	
	951474.17
	343559.78

	
	301° 13' 15"
	22.53
	
	

	27
	
	
	951485.85
	343540.51

	
	189° 55' 01"
	1253.60
	
	

	28
	
	
	950250.98
	343324.61

	
	115° 42' 46"
	186.44
	
	

	29
	
	
	950170.09
	343492.59

	
	86° 54' 27"
	57.09
	
	

	30
	
	
	950173.17
	343549.60

	
	81° 57' 47"
	76.31
	
	

	31
	
	
	950183.84
	343625.17

	
	67° 51' 54"
	15.63
	
	

	32
	
	
	950189.73
	343639.65

	
	117° 47' 14"
	6.49
	
	

	33
	
	
	950186.70
	343645.40

	
	81° 57' 22"
	14.07
	
	

	34
	
	
	950188.67
	343659.34

	
	117° 47' 43"
	426.36
	
	

	35
	
	
	949989.85
	344036.51

	
	64° 37' 29"
	350.77
	
	

	36
	
	
	950140.17
	344353.44

	
	99° 53' 22"
	12.34
	
	

	37
	
	
	950138.05
	344365.60

	
	61° 12' 41"
	41.61
	
	

	38
	
	
	950158.09
	344402.07

	
	121° 49' 27"
	10.39
	
	

	39
	
	
	950152.61
	344410.90

	
	32° 34' 11"
	18.72
	
	

	40
	
	
	950168.39
	344420.98

	
	289° 48' 23"
	8.32
	
	

	41
	
	
	950171.21
	344413.15

	
	9° 54' 53"
	182.70
	
	

	42
	
	
	950351.19
	344444.61

	
	99° 47' 26"
	351.60
	
	

	43
	
	
	950291.40
	344791.09

	
	99° 47' 08"
	18.35
	
	

	44
	
	
	950288.28
	344809.18

	
	9° 54' 47"
	29.44
	
	

	45
	
	
	950317.29
	344814.25

	
	279° 47' 04"
	18.41
	
	

	46
	
	
	950320.42
	344796.10

	
	279° 47' 16"
	137.99
	
	

	47
	
	
	950343.88
	344660.11

	
	279° 45' 04"
	14.99
	
	

	48
	
	
	950346.42
	344645.33

	
	279° 47' 37"
	199.00
	
	

	49
	
	
	950380.27
	344449.23

	
	9° 47' 21"
	33.99
	
	

	50
	
	
	950413.77
	344455.01

	
	9° 47' 31"
	5.99
	
	

	51
	
	
	950419.68
	344456.03

	
	9° 47' 11"
	34.00
	
	

	52
	
	
	950453.19
	344461.81

	
	9° 47' 22"
	18.99
	
	

	53
	
	
	950471.91
	344465.04

	
	9° 47' 11"
	34.00
	
	

	54
	
	
	950505.42
	344470.82

	
	9° 47' 31"
	5.99
	
	

	55
	
	
	950511.33
	344471.84

	
	9° 47' 11"
	34.00
	
	

	56
	
	
	950544.84
	344477.62

	
	9° 20' 00"
	18.99
	
	

	57
	
	
	950563.58
	344480.70

	
	9° 55' 04"
	49.00
	
	

	58
	
	
	950611.85
	344489.14

	
	9° 55' 09"
	39.99
	
	

	59
	
	
	950651.25
	344496.03

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	60
	
	
	950646.95
	344520.66

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	61
	
	
	950642.65
	344545.29

	
	99° 55' 46"
	24.99
	
	

	62
	
	
	950638.34
	344569.91

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	63
	
	
	950634.04
	344594.54

	
	99° 55' 32"
	25.00
	
	

	64
	
	
	950629.73
	344619.17

	
	99° 54' 25"
	24.99
	
	

	65
	
	
	950625.43
	344643.79

	
	99° 55' 32"
	25.00
	
	

	66
	
	
	950621.12
	344668.42

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	67
	
	
	950616.82
	344693.05

	
	99° 54' 28"
	13.94
	
	

	68
	
	
	950614.42
	344706.79

	
	99° 47' 31"
	138.00
	
	

	69
	
	
	950590.95
	344842.78

	
	99° 47' 15"
	88.88
	
	

	70
	
	
	950575.84
	344930.37

	
	49° 39' 21"
	39.37
	
	

	71
	
	
	950601.33
	344960.38

	
	280° 08' 13"
	11.30
	
	

	72
	
	
	950603.32
	344949.25

	
	49° 23' 17"
	76.06
	
	

	73
	
	
	950652.83
	345006.99

	
	139° 03' 03"
	153.84
	
	

	74
	
	
	950536.63
	345107.82

	
	142° 47' 57"
	60.96
	
	

	75
	
	
	950488.07
	345144.68

	
	142° 55' 56"
	64.35
	
	

	76
	
	
	950436.72
	345183.47

	
	142° 41' 57"
	68.08
	
	

	77
	
	
	950382.56
	345224.73

	
	142° 45' 53"
	68.40
	
	

	78
	
	
	950328.10
	345266.12

	
	142° 35' 59"
	65.70
	
	

	79
	
	
	950275.90
	345306.03

	
	117° 49' 52"
	61.92
	
	

	80
	
	
	950246.99
	345360.79

	
	171° 11' 10"
	64.48
	
	

	81
	
	
	950183.27
	345370.67

	
	170° 50' 52"
	21.25
	
	

	82
	
	
	950162.29
	345374.05

	
	171° 53' 46"
	33.69
	
	

	83
	
	
	950128.93
	345378.80

	
	172° 49' 16"
	38.41
	
	

	84
	
	
	950090.82
	345383.60

	
	171° 54' 07"
	27.68
	
	

	85
	
	
	950063.41
	345387.50

	
	170° 42' 33"
	38.96
	
	

	86
	
	
	950024.96
	345393.79

	
	167° 28' 21"
	46.70
	
	

	87
	
	
	949979.37
	345403.92

	
	147° 49' 25"
	4.61
	
	

	88
	
	
	949975.46
	345406.38

	
	158° 56' 43"
	7.26
	
	

	89
	
	
	949968.68
	345408.99

	
	169° 48' 22"
	18.92
	
	

	90
	
	
	949950.05
	345412.34

	
	162° 06' 37"
	43.19
	
	

	91
	
	
	949908.94
	345425.61

	
	149° 30' 50"
	86.19
	
	

	92
	
	
	949834.66
	345469.34

	
	178° 32' 00"
	83.61
	
	

	93
	
	
	949751.07
	345471.48

	
	191° 36' 42"
	24.94
	
	

	94
	
	
	949726.64
	345466.46

	
	179° 20' 57"
	175.26
	
	

	1
	
	
	949551.39
	345468.45

	

	95
	
	
	951410.38
	343558.49

	
	121° 32' 53"
	22.18
	
	

	96
	
	
	951398.77
	343577.40

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	97
	
	
	951385.69
	343598.71

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	98
	
	
	951372.61
	343620.01

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	99
	
	
	951359.53
	343641.32

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	100
	
	
	951346.45
	343662.62

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	101
	
	
	951333.37
	343683.93

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	102
	
	
	951320.29
	343705.23

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	103
	
	
	951307.21
	343726.54

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	104
	
	
	951294.13
	343747.84

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	105
	
	
	951281.05
	343769.15

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	106
	
	
	951267.97
	343790.45

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	107
	
	
	951254.89
	343811.76

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	108
	
	
	951241.81
	343833.06

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	109
	
	
	951228.73
	343854.37

	
	211° 32' 54"
	40.00
	
	

	110
	
	
	951194.64
	343833.44

	
	211° 32' 54"
	40.00
	
	

	111
	
	
	951160.55
	343812.51

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	112
	
	
	951173.63
	343791.21

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	113
	
	
	951186.71
	343769.90

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	114
	
	
	951199.79
	343748.60

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	115
	
	
	951212.87
	343727.29

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	116
	
	
	951225.95
	343705.99

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	117
	
	
	951239.03
	343684.68

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	118
	
	
	951252.11
	343663.38

	
	301° 33' 39"
	25.00
	
	

	119
	
	
	951265.20
	343642.07

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	120
	
	
	951278.28
	343620.77

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	121
	
	
	951291.36
	343599.46

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	122
	
	
	951304.44
	343578.16

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	123
	
	
	951317.52
	343556.85

	
	301° 32' 59"
	17.60
	
	

	124
	
	
	951326.73
	343541.85

	
	11° 15' 07"
	42.63
	
	

	125
	
	
	951368.55
	343550.17

	
	11° 14' 57"
	42.64
	
	

	95
	
	
	951410.38
	343558.49

	

	126
	
	
	951301.12
	343537.68

	
	121° 32' 44"
	32.76
	
	

	127
	
	
	951283.98
	343565.60

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	128
	
	
	951270.90
	343586.90

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	129
	
	
	951257.82
	343608.21

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	130
	
	
	951244.74
	343629.51

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	131
	
	
	951231.66
	343650.82

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	132
	
	
	951218.58
	343672.12

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	133
	
	
	951205.50
	343693.43

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	134
	
	
	951192.42
	343714.73

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	135
	
	
	951179.34
	343736.04

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	136
	
	
	951166.26
	343757.34

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	137
	
	
	951153.18
	343778.65

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	138
	
	
	951140.10
	343799.95

	
	211° 32' 10"
	39.99
	
	

	139
	
	
	951106.01
	343779.03

	
	211° 32' 54"
	40.00
	
	

	140
	
	
	951071.92
	343758.10

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	141
	
	
	951085.00
	343736.79

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	142
	
	
	951098.08
	343715.49

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	143
	
	
	951111.16
	343694.18

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	144
	
	
	951124.24
	343672.88

	
	301° 33' 39"
	25.00
	
	

	145
	
	
	951137.33
	343651.57

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	146
	
	
	951150.41
	343630.27

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	147
	
	
	951163.49
	343608.96

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	148
	
	
	951176.57
	343587.66

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	149
	
	
	951189.65
	343566.35

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	150
	
	
	951202.73
	343545.05

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	151
	
	
	951215.81
	343523.74

	
	301° 31' 36"
	1.39
	
	

	152
	
	
	951216.54
	343522.55

	
	9° 54' 55"
	43.03
	
	

	153
	
	
	951258.93
	343529.96

	
	10° 22' 09"
	42.89
	
	

	126
	
	
	951301.12
	343537.68

	

	154
	
	
	951191.10
	343518.11

	
	121° 33' 06"
	16.87
	
	

	155
	
	
	951182.27
	343532.49

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	156
	
	
	951169.19
	343553.80

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	157
	
	
	951156.11
	343575.10

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	158
	
	
	951143.03
	343596.41

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	159
	
	
	951129.95
	343617.71

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	160
	
	
	951116.87
	343639.02

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	161
	
	
	951103.79
	343660.32

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	162
	
	
	951090.71
	343681.63

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	163
	
	
	951077.63
	343702.93

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	164
	
	
	951064.55
	343724.24

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	165
	
	
	951051.47
	343745.54

	
	211° 32' 54"
	40.00
	
	

	166
	
	
	951017.38
	343724.61

	
	211° 32' 54"
	40.00
	
	

	167
	
	
	950983.29
	343703.68

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	168
	
	
	950996.37
	343682.38

	
	301° 33' 39"
	25.00
	
	

	169
	
	
	951009.46
	343661.07

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	170
	
	
	951022.54
	343639.77

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	171
	
	
	951035.62
	343618.46

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	172
	
	
	951048.70
	343597.16

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	173
	
	
	951061.78
	343575.85

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	174
	
	
	951074.86
	343554.55

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	175
	
	
	951087.94
	343533.24

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	176
	
	
	951101.02
	343511.94

	
	301° 32' 40"
	10.14
	
	

	177
	
	
	951106.33
	343503.29

	
	9° 54' 59"
	86.05
	
	

	154
	
	
	951191.10
	343518.11

	

	178
	
	
	951087.25
	343499.96

	
	121° 32' 56"
	223.00
	
	

	179
	
	
	950970.57
	343690.00

	
	121° 31' 57"
	5.00
	
	

	180
	
	
	950967.95
	343694.27

	
	211° 35' 32"
	5.00
	
	

	181
	
	
	950963.69
	343691.65

	
	211° 32' 54"
	18.48
	
	

	182
	
	
	950947.94
	343681.98

	
	301° 32' 45"
	218.69
	
	

	183
	
	
	951062.36
	343495.60

	
	9° 56' 08"
	25.26
	
	

	178
	
	
	951087.25
	343499.96

	

	184
	
	
	951216.17
	343874.83

	
	121° 32' 53"
	37.99
	
	

	185
	
	
	951196.29
	343907.21

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	186
	
	
	951183.21
	343928.51

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	187
	
	
	951170.13
	343949.82

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	188
	
	
	951157.05
	343971.12

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	189
	
	
	951143.97
	343992.43

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	190
	
	
	951130.89
	344013.73

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	191
	
	
	951117.81
	344035.04

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	192
	
	
	951104.73
	344056.34

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	193
	
	
	951091.65
	344077.65

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	194
	
	
	951078.57
	344098.95

	
	121° 33' 39"
	25.00
	
	

	195
	
	
	951065.48
	344120.26

	
	211° 33' 21"
	39.99
	
	

	196
	
	
	951031.40
	344099.33

	
	211° 32' 54"
	40.00
	
	

	197
	
	
	950997.31
	344078.40

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	198
	
	
	951010.39
	344057.09

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	199
	
	
	951023.47
	344035.79

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	200
	
	
	951036.55
	344014.48

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	201
	
	
	951049.63
	343993.18

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	202
	
	
	951062.71
	343971.87

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	203
	
	
	951075.79
	343950.57

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	204
	
	
	951088.87
	343929.26

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	205
	
	
	951101.95
	343907.96

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	206
	
	
	951115.03
	343886.65

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	207
	
	
	951128.11
	343865.35

	
	301° 32' 25"
	38.00
	
	

	208
	
	
	951147.99
	343832.96

	
	31° 33' 53"
	26.32
	
	

	209
	
	
	951170.42
	343846.74

	
	31° 32' 46"
	26.31
	
	

	210
	
	
	951192.85
	343860.51

	
	31° 33' 09"
	27.36
	
	

	184
	
	
	951216.17
	343874.83

	

	211
	
	
	951127.54
	343820.41

	
	121° 32' 54"
	40.00
	
	

	212
	
	
	951106.61
	343854.50

	
	121° 33' 21"
	39.99
	
	

	213
	
	
	951085.68
	343888.58

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	214
	
	
	951064.38
	343875.50

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	215
	
	
	951043.07
	343862.42

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	216
	
	
	951021.77
	343849.34

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	217
	
	
	951000.46
	343836.26

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	218
	
	
	950979.16
	343823.18

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	219
	
	
	950957.85
	343810.10

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	220
	
	
	950936.55
	343797.02

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	221
	
	
	950915.24
	343783.94

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	222
	
	
	950893.94
	343770.86

	
	301° 32' 54"
	40.00
	
	

	223
	
	
	950914.87
	343736.77

	
	301° 32' 54"
	40.00
	
	

	224
	
	
	950935.80
	343702.68

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	225
	
	
	950957.10
	343715.76

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	226
	
	
	950978.41
	343728.84

	
	31° 34' 22"
	25.00
	
	

	227
	
	
	950999.71
	343741.93

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	228
	
	
	951021.02
	343755.01

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	229
	
	
	951042.32
	343768.09

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	230
	
	
	951063.63
	343781.17

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	231
	
	
	951084.93
	343794.25

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	232
	
	
	951106.24
	343807.33

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	211
	
	
	951127.54
	343820.41

	

	233
	
	
	951073.13
	343909.04

	
	121° 33' 21"
	39.99
	
	

	234
	
	
	951052.20
	343943.12

	
	121° 32' 54"
	40.00
	
	

	235
	
	
	951031.27
	343977.21

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	236
	
	
	951009.97
	343964.13

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	237
	
	
	950988.66
	343951.05

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	238
	
	
	950967.36
	343937.97

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	239
	
	
	950946.05
	343924.89

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	240
	
	
	950924.75
	343911.81

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	241
	
	
	950903.44
	343898.73

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	242
	
	
	950882.14
	343885.65

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	243
	
	
	950860.83
	343872.57

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	244
	
	
	950839.53
	343859.49

	
	301° 32' 10"
	39.99
	
	

	245
	
	
	950860.45
	343825.40

	
	301° 32' 54"
	40.00
	
	

	246
	
	
	950881.38
	343791.31

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	247
	
	
	950902.69
	343804.39

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	248
	
	
	950923.99
	343817.47

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	249
	
	
	950945.30
	343830.55

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	250
	
	
	950966.60
	343843.63

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	251
	
	
	950987.91
	343856.71

	
	31° 34' 22"
	25.00
	
	

	252
	
	
	951009.21
	343869.80

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	253
	
	
	951030.52
	343882.88

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	254
	
	
	951051.82
	343895.96

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	233
	
	
	951073.13
	343909.04

	

	255
	
	
	951018.71
	343997.67

	
	121° 33' 21"
	39.99
	
	

	256
	
	
	950997.78
	344031.75

	
	121° 32' 10"
	39.99
	
	

	257
	
	
	950976.86
	344065.84

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	258
	
	
	950955.55
	344052.76

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	259
	
	
	950934.25
	344039.68

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	260
	
	
	950912.94
	344026.60

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	261
	
	
	950891.64
	344013.52

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	262
	
	
	950870.33
	344000.44

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	263
	
	
	950849.03
	343987.36

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	264
	
	
	950827.72
	343974.28

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	265
	
	
	950806.42
	343961.20

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	266
	
	
	950785.11
	343948.12

	
	301° 32' 54"
	40.00
	
	

	267
	
	
	950806.04
	343914.03

	
	301° 32' 54"
	40.00
	
	

	268
	
	
	950826.97
	343879.94

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	269
	
	
	950848.27
	343893.02

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	270
	
	
	950869.58
	343906.10

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	271
	
	
	950890.88
	343919.18

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	272
	
	
	950912.19
	343932.26

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	273
	
	
	950933.49
	343945.34

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	274
	
	
	950954.80
	343958.42

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	275
	
	
	950976.10
	343971.50

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	276
	
	
	950997.41
	343984.58

	
	31° 34' 22"
	25.00
	
	

	255
	
	
	951018.71
	343997.67

	

	277
	
	
	951052.93
	344140.71

	
	121° 33' 12"
	33.99
	
	

	278
	
	
	951035.14
	344169.68

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	279
	
	
	951022.06
	344190.99

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	280
	
	
	951008.98
	344212.29

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	281
	
	
	950995.90
	344233.60

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	282
	
	
	950982.82
	344254.90

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	283
	
	
	950969.74
	344276.21

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	284
	
	
	950956.66
	344297.51

	
	211° 32' 54"
	40.00
	
	

	285
	
	
	950922.57
	344276.58

	
	211° 32' 10"
	39.99
	
	

	286
	
	
	950888.48
	344255.66

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	287
	
	
	950901.56
	344234.35

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	288
	
	
	950914.64
	344213.05

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	289
	
	
	950927.72
	344191.74

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	290
	
	
	950940.80
	344170.44

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	291
	
	
	950953.88
	344149.13

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	292
	
	
	950966.96
	344127.83

	
	301° 32' 40"
	34.00
	
	

	293
	
	
	950984.75
	344098.85

	
	31° 33' 03"
	26.60
	
	

	294
	
	
	951007.42
	344112.77

	
	31° 33' 03"
	26.60
	
	

	295
	
	
	951030.09
	344126.69

	
	31° 32' 35"
	26.79
	
	

	277
	
	
	951052.93
	344140.71

	

	296
	
	
	950964.30
	344086.29

	
	121° 32' 54"
	40.00
	
	

	297
	
	
	950943.37
	344120.38

	
	121° 32' 54"
	40.00
	
	

	298
	
	
	950922.44
	344154.47

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	299
	
	
	950901.14
	344141.39

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	300
	
	
	950879.83
	344128.31

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	301
	
	
	950858.53
	344115.23

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	302
	
	
	950837.22
	344102.15

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	303
	
	
	950815.92
	344089.07

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	304
	
	
	950794.61
	344075.99

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	305
	
	
	950773.31
	344062.91

	
	211° 33' 57"
	16.31
	
	

	306
	
	
	950759.41
	344054.37

	
	279° 55' 03"
	43.02
	
	

	307
	
	
	950766.82
	344011.99

	
	279° 54' 55"
	43.03
	
	

	308
	
	
	950774.23
	343969.60

	
	31° 32' 38"
	23.03
	
	

	309
	
	
	950793.86
	343981.65

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	310
	
	
	950815.16
	343994.73

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	311
	
	
	950836.47
	344007.81

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	312
	
	
	950857.77
	344020.89

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	313
	
	
	950879.08
	344033.97

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	314
	
	
	950900.38
	344047.05

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	315
	
	
	950921.69
	344060.13

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	316
	
	
	950942.99
	344073.21

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	296
	
	
	950964.30
	344086.29

	

	317
	
	
	950909.88
	344174.92

	
	121° 32' 10"
	39.99
	
	

	318
	
	
	950888.96
	344209.01

	
	121° 32' 54"
	40.00
	
	

	319
	
	
	950868.03
	344243.10

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	320
	
	
	950846.72
	344230.02

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	321
	
	
	950825.42
	344216.94

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	322
	
	
	950804.11
	344203.86

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	323
	
	
	950782.81
	344190.78

	
	211° 32' 29"
	25.00
	
	

	324
	
	
	950761.50
	344177.70

	
	211° 33' 12"
	24.99
	
	

	325
	
	
	950740.20
	344164.62

	
	213° 41' 24"
	0.07
	
	

	326
	
	
	950740.14
	344164.58

	
	279° 54' 59"
	86.05
	
	

	327
	
	
	950754.96
	344079.81

	
	31° 32' 41"
	31.78
	
	

	328
	
	
	950782.05
	344096.44

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	329
	
	
	950803.36
	344109.52

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	330
	
	
	950824.66
	344122.60

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	331
	
	
	950845.97
	344135.68

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	332
	
	
	950867.27
	344148.76

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	333
	
	
	950888.58
	344161.84

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	317
	
	
	950909.88
	344174.92

	

	334
	
	
	950940.96
	344323.08

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	335
	
	
	950927.88
	344344.38

	
	121° 32' 58"
	24.65
	
	

	336
	
	
	950914.98
	344365.39

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	337
	
	
	950901.90
	344386.70

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	338
	
	
	950888.82
	344408.00

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	339
	
	
	950875.74
	344429.31

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	340
	
	
	950862.66
	344450.61

	
	121° 32' 29"
	25.00
	
	

	341
	
	
	950849.58
	344471.92

	
	121° 33' 12"
	24.99
	
	

	342
	
	
	950836.50
	344493.22

	
	121° 33' 56"
	12.56
	
	

	343
	
	
	950829.92
	344503.93

	
	189° 54' 59"
	86.05
	
	

	344
	
	
	950745.15
	344489.11

	
	301° 32' 21"
	19.28
	
	

	345
	
	
	950755.24
	344472.67

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	346
	
	
	950768.32
	344451.37

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	347
	
	
	950781.40
	344430.06

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	348
	
	
	950794.48
	344408.76

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	349
	
	
	950807.56
	344387.45

	
	301° 33' 12"
	24.99
	
	

	350
	
	
	950820.64
	344366.15

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	351
	
	
	950833.72
	344344.84

	
	301° 34' 22"
	25.00
	
	

	352
	
	
	950846.81
	344323.54

	
	301° 31' 47"
	24.64
	
	

	353
	
	
	950859.70
	344302.53

	
	301° 32' 29"
	25.00
	
	

	354
	
	
	950872.78
	344281.22

	
	31° 32' 54"
	40.00
	
	

	355
	
	
	950906.87
	344302.15

	
	31° 32' 54"
	40.00
	
	

	334
	
	
	950940.96
	344323.08

	

	356
	
	
	950852.33
	344268.66

	
	121° 32' 54"
	40.00
	
	

	357
	
	
	950831.40
	344302.75

	
	121° 32' 40"
	127.41
	
	

	358
	
	
	950764.74
	344411.34

	
	121° 33' 10"
	86.05
	
	

	359
	
	
	950719.71
	344484.67

	
	189° 55' 31"
	34.98
	
	

	360
	
	
	950685.25
	344478.64

	
	279° 54' 43"
	79.99
	
	

	361
	
	
	950699.02
	344399.84

	
	279° 54' 58"
	163.52
	
	

	362
	
	
	950727.18
	344238.76

	
	293° 51' 10"
	40.35
	
	

	363
	
	
	950743.50
	344201.85

	
	31° 32' 18"
	27.70
	
	

	364
	
	
	950767.11
	344216.34

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	365
	
	
	950788.42
	344229.42

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	366
	
	
	950809.72
	344242.50

	
	31° 32' 29"
	25.00
	
	

	367
	
	
	950831.03
	344255.58

	
	31° 33' 12"
	24.99
	
	

	356
	
	
	950852.33
	344268.66

	

	368
	
	
	950817.22
	344524.62

	
	121° 32' 52"
	374.11
	
	

	369
	
	
	950621.48
	344843.44

	
	279° 54' 55"
	322.48
	
	

	370
	
	
	950677.01
	344525.77

	
	279° 54' 53"
	24.97
	
	

	371
	
	
	950681.31
	344501.17

	
	9° 47' 20"
	29.99
	
	

	372
	
	
	950710.87
	344506.27

	
	9° 47' 22"
	107.92
	
	

	368
	
	
	950817.22
	344524.62

	

	373
	
	
	951033.78
	343484.81

	
	121° 32' 37"
	86.05
	
	

	374
	
	
	950988.76
	343558.15

	
	189° 53' 52"
	12.97
	
	

	375
	
	
	950975.98
	343555.92

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	376
	
	
	950951.35
	343551.62

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	377
	
	
	950926.72
	343547.31

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	378
	
	
	950902.10
	343543.01

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	379
	
	
	950877.47
	343538.70

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	380
	
	
	950852.84
	343534.40

	
	189° 55' 46"
	24.99
	
	

	381
	
	
	950828.22
	343530.09

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	382
	
	
	950803.59
	343525.79

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	383
	
	
	950778.96
	343521.48

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	384
	
	
	950754.34
	343517.18

	
	279° 54' 18"
	39.99
	
	

	385
	
	
	950761.22
	343477.78

	
	279° 55' 00"
	40.00
	
	

	386
	
	
	950768.11
	343438.37

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	387
	
	
	950792.74
	343442.68

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	388
	
	
	950817.37
	343446.98

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	389
	
	
	950841.99
	343451.29

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	390
	
	
	950866.62
	343455.59

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	391
	
	
	950891.25
	343459.90

	
	9° 54' 25"
	24.99
	
	

	392
	
	
	950915.87
	343464.20

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	393
	
	
	950940.50
	343468.51

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	394
	
	
	950965.13
	343472.81

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	395
	
	
	950989.75
	343477.12

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	396
	
	
	951014.38
	343481.42

	
	9° 54' 42"
	19.69
	
	

	373
	
	
	951033.78
	343484.81

	

	397
	
	
	950947.82
	343575.37

	
	100° 04' 45"
	39.99
	
	

	398
	
	
	950940.82
	343614.75

	
	100° 05' 06"
	30.55
	
	

	399
	
	
	950935.47
	343644.83

	
	121° 11' 47"
	10.13
	
	

	400
	
	
	950930.22
	343653.50

	
	189° 54' 47"
	21.72
	
	

	401
	
	
	950908.82
	343649.76

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	402
	
	
	950884.19
	343645.45

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	403
	
	
	950859.56
	343641.15

	
	189° 55' 46"
	24.99
	
	

	404
	
	
	950834.94
	343636.84

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	405
	
	
	950810.31
	343632.54

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	406
	
	
	950785.68
	343628.23

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	407
	
	
	950761.06
	343623.93

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	408
	
	
	950736.43
	343619.63

	
	279° 55' 00"
	40.00
	
	

	409
	
	
	950743.32
	343580.22

	
	279° 55' 09"
	39.99
	
	

	410
	
	
	950750.21
	343540.82

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	411
	
	
	950774.83
	343545.13

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	412
	
	
	950799.46
	343549.43

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	413
	
	
	950824.09
	343553.73

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	414
	
	
	950848.71
	343558.04

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	415
	
	
	950873.34
	343562.34

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	416
	
	
	950897.96
	343566.65

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	417
	
	
	950922.59
	343570.95

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	418
	
	
	950947.22
	343575.26

	
	10° 23' 19"
	0.61
	
	

	397
	
	
	950947.82
	343575.37

	

	419
	
	
	950916.71
	343675.50

	
	121° 32' 52"
	285.08
	
	

	420
	
	
	950767.55
	343918.45

	
	189° 54' 59"
	82.10
	
	

	421
	
	
	950686.67
	343904.31

	
	279° 54' 54"
	260.00
	
	

	422
	
	
	950731.44
	343648.19

	
	279° 54' 53"
	4.99
	
	

	423
	
	
	950732.30
	343643.27

	
	9° 54' 49"
	187.20
	
	

	419
	
	
	950916.71
	343675.50

	

	424
	
	
	950744.47
	343434.24

	
	99° 54' 39"
	80.00
	
	

	425
	
	
	950730.70
	343513.05

	
	189° 54' 43"
	9.00
	
	

	426
	
	
	950721.83
	343511.50

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	427
	
	
	950697.20
	343507.19

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	428
	
	
	950672.58
	343502.89

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	429
	
	
	950647.95
	343498.58

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	430
	
	
	950623.32
	343494.28

	
	189° 55' 46"
	24.99
	
	

	431
	
	
	950598.70
	343489.97

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	432
	
	
	950574.07
	343485.67

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	433
	
	
	950549.44
	343481.36

	
	279° 55' 09"
	39.99
	
	

	434
	
	
	950556.33
	343441.96

	
	279° 55' 09"
	39.99
	
	

	435
	
	
	950563.22
	343402.56

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	436
	
	
	950587.85
	343406.86

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	437
	
	
	950612.47
	343411.17

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	438
	
	
	950637.10
	343415.47

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	439
	
	
	950661.73
	343419.78

	
	9° 54' 25"
	24.99
	
	

	440
	
	
	950686.35
	343424.08

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	441
	
	
	950710.98
	343428.39

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	442
	
	
	950735.61
	343432.69

	
	9° 55' 23"
	8.99
	
	

	424
	
	
	950744.47
	343434.24

	

	443
	
	
	950726.56
	343536.69

	
	99° 54' 43"
	79.99
	
	

	444
	
	
	950712.79
	343615.49

	
	189° 54' 43"
	9.00
	
	

	445
	
	
	950703.92
	343613.94

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	446
	
	
	950679.30
	343609.64

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	447
	
	
	950654.67
	343605.33

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	448
	
	
	950630.04
	343601.03

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	449
	
	
	950605.42
	343596.73

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	450
	
	
	950580.79
	343592.42

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	451
	
	
	950556.16
	343588.12

	
	189° 55' 46"
	24.99
	
	

	452
	
	
	950531.54
	343583.81

	
	279° 54' 18"
	39.99
	
	

	453
	
	
	950538.42
	343544.41

	
	279° 55' 09"
	39.99
	
	

	454
	
	
	950545.31
	343505.01

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	455
	
	
	950569.94
	343509.31

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	456
	
	
	950594.56
	343513.62

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	457
	
	
	950619.19
	343517.92

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	458
	
	
	950643.82
	343522.22

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	459
	
	
	950668.44
	343526.53

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	460
	
	
	950693.07
	343530.83

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	461
	
	
	950717.70
	343535.14

	
	9° 55' 23"
	8.99
	
	

	443
	
	
	950726.56
	343536.69

	

	462
	
	
	950708.66
	343639.13

	
	99° 55' 00"
	40.00
	
	

	463
	
	
	950701.77
	343678.54

	
	99° 55' 46"
	24.99
	
	

	464
	
	
	950697.46
	343703.16

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	465
	
	
	950693.16
	343727.79

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	466
	
	
	950688.86
	343752.42

	
	99° 55' 46"
	24.99
	
	

	467
	
	
	950684.55
	343777.04

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	468
	
	
	950680.25
	343801.67

	
	99° 55' 32"
	25.00
	
	

	469
	
	
	950675.94
	343826.30

	
	99° 54' 25"
	24.99
	
	

	470
	
	
	950671.64
	343850.92

	
	99° 55' 32"
	25.00
	
	

	471
	
	
	950667.33
	343875.55

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	472
	
	
	950663.03
	343900.18

	
	189° 55' 00"
	40.00
	
	

	473
	
	
	950623.62
	343893.29

	
	189° 55' 09"
	39.99
	
	

	474
	
	
	950584.22
	343886.40

	
	279° 55' 46"
	24.99
	
	

	475
	
	
	950588.53
	343861.78

	
	279° 54' 11"
	25.00
	
	

	476
	
	
	950592.83
	343837.15

	
	279° 55' 32"
	25.00
	
	

	477
	
	
	950597.14
	343812.52

	
	279° 54' 25"
	24.99
	
	

	478
	
	
	950601.44
	343787.90

	
	279° 55' 32"
	25.00
	
	

	479
	
	
	950605.75
	343763.27

	
	279° 54' 11"
	25.00
	
	

	480
	
	
	950610.05
	343738.64

	
	279° 54' 25"
	24.99
	
	

	481
	
	
	950614.35
	343714.02

	
	279° 55' 32"
	25.00
	
	

	482
	
	
	950618.66
	343689.39

	
	279° 54' 11"
	25.00
	
	

	483
	
	
	950622.96
	343664.76

	
	279° 55' 09"
	39.99
	
	

	484
	
	
	950629.85
	343625.36

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	485
	
	
	950654.48
	343629.66

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	486
	
	
	950679.10
	343633.97

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	487
	
	
	950703.73
	343638.27

	
	9° 53' 42"
	5.00
	
	

	462
	
	
	950708.66
	343639.13

	

	488
	
	
	950606.21
	343621.23

	
	99° 55' 09"
	39.99
	
	

	489
	
	
	950599.32
	343660.63

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	490
	
	
	950595.02
	343685.26

	
	99° 55' 46"
	24.99
	
	

	491
	
	
	950590.71
	343709.88

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	492
	
	
	950586.41
	343734.51

	
	99° 55' 32"
	25.00
	
	

	493
	
	
	950582.10
	343759.14

	
	99° 54' 25"
	24.99
	
	

	494
	
	
	950577.80
	343783.76

	
	99° 55' 32"
	25.00
	
	

	495
	
	
	950573.49
	343808.39

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	496
	
	
	950569.19
	343833.02

	
	99° 54' 25"
	24.99
	
	

	497
	
	
	950564.89
	343857.64

	
	99° 55' 32"
	25.00
	
	

	498
	
	
	950560.58
	343882.27

	
	189° 55' 09"
	39.99
	
	

	499
	
	
	950521.18
	343875.38

	
	189° 54' 18"
	39.99
	
	

	500
	
	
	950481.78
	343868.50

	
	279° 54' 11"
	25.00
	
	

	501
	
	
	950486.08
	343843.87

	
	279° 54' 11"
	25.00
	
	

	502
	
	
	950490.38
	343819.24

	
	279° 55' 46"
	24.99
	
	

	503
	
	
	950494.69
	343794.62

	
	279° 54' 11"
	25.00
	
	

	504
	
	
	950498.99
	343769.99

	
	279° 55' 32"
	25.00
	
	

	505
	
	
	950503.30
	343745.36

	
	279° 54' 25"
	24.99
	
	

	506
	
	
	950507.60
	343720.74

	
	279° 55' 32"
	25.00
	
	

	507
	
	
	950511.91
	343696.11

	
	279° 54' 11"
	25.00
	
	

	508
	
	
	950516.21
	343671.48

	
	279° 55' 46"
	24.99
	
	

	509
	
	
	950520.52
	343646.86

	
	279° 54' 09"
	40.00
	
	

	510
	
	
	950527.40
	343607.45

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	511
	
	
	950552.03
	343611.76

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	512
	
	
	950576.66
	343616.06

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	513
	
	
	950601.28
	343620.37

	
	9° 53' 42"
	5.00
	
	

	488
	
	
	950606.21
	343621.23

	

	514
	
	
	950533.67
	343397.39

	
	99° 55' 00"
	40.00
	
	

	515
	
	
	950526.78
	343436.80

	
	99° 55' 09"
	39.99
	
	

	516
	
	
	950519.89
	343476.20

	
	189° 55' 46"
	24.99
	
	

	517
	
	
	950495.27
	343471.89

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	518
	
	
	950470.64
	343467.59

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	519
	
	
	950446.01
	343463.29

	
	189° 55' 46"
	24.99
	
	

	520
	
	
	950421.39
	343458.98

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	521
	
	
	950396.76
	343454.68

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	522
	
	
	950372.13
	343450.37

	
	189° 54' 30"
	33.99
	
	

	523
	
	
	950338.64
	343444.52

	
	279° 54' 39"
	21.20
	
	

	524
	
	
	950342.29
	343423.63

	
	279° 54' 39"
	29.39
	
	

	525
	
	
	950347.35
	343394.67

	
	279° 55' 48"
	29.40
	
	

	526
	
	
	950352.42
	343365.71

	
	9° 55' 30"
	33.99
	
	

	527
	
	
	950385.91
	343371.57

	
	9° 54' 25"
	24.99
	
	

	528
	
	
	950410.53
	343375.87

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	529
	
	
	950435.16
	343380.18

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	530
	
	
	950459.79
	343384.48

	
	9° 54' 25"
	24.99
	
	

	531
	
	
	950484.41
	343388.78

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	532
	
	
	950509.04
	343393.09

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	514
	
	
	950533.67
	343397.39

	

	533
	
	
	950515.76
	343499.84

	
	99° 55' 09"
	39.99
	
	

	534
	
	
	950508.87
	343539.24

	
	99° 54' 09"
	40.00
	
	

	535
	
	
	950501.99
	343578.65

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	536
	
	
	950477.36
	343574.34

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	537
	
	
	950452.73
	343570.04

	
	189° 55' 46"
	24.99
	
	

	538
	
	
	950428.11
	343565.73

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	539
	
	
	950403.48
	343561.43

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	540
	
	
	950378.85
	343557.12

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	541
	
	
	950354.23
	343552.82

	
	189° 54' 30"
	33.99
	
	

	542
	
	
	950320.74
	343546.97

	
	279° 54' 39"
	50.60
	
	

	543
	
	
	950329.45
	343497.12

	
	279° 54' 39"
	29.39
	
	

	544
	
	
	950334.51
	343468.16

	
	9° 54' 30"
	33.99
	
	

	545
	
	
	950368.00
	343474.01

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	546
	
	
	950392.63
	343478.32

	
	9° 54' 25"
	24.99
	
	

	547
	
	
	950417.25
	343482.62

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	548
	
	
	950441.88
	343486.93

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	549
	
	
	950466.51
	343491.23

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	550
	
	
	950491.13
	343495.54

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	533
	
	
	950515.76
	343499.84

	

	551
	
	
	950497.86
	343602.29

	
	99° 55' 09"
	39.99
	
	

	552
	
	
	950490.97
	343641.69

	
	99° 55' 32"
	25.00
	
	

	553
	
	
	950486.66
	343666.32

	
	99° 54' 25"
	24.99
	
	

	554
	
	
	950482.36
	343690.94

	
	99° 55' 32"
	25.00
	
	

	555
	
	
	950478.05
	343715.57

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	556
	
	
	950473.75
	343740.20

	
	99° 55' 46"
	24.99
	
	

	557
	
	
	950469.44
	343764.82

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	558
	
	
	950465.14
	343789.45

	
	99° 55' 32"
	25.00
	
	

	559
	
	
	950460.83
	343814.08

	
	99° 54' 25"
	24.99
	
	

	560
	
	
	950456.53
	343838.70

	
	99° 55' 32"
	25.00
	
	

	561
	
	
	950452.22
	343863.33

	
	189° 55' 09"
	39.99
	
	

	562
	
	
	950412.82
	343856.44

	
	189° 55' 09"
	39.99
	
	

	563
	
	
	950373.42
	343849.55

	
	279° 54' 25"
	24.99
	
	

	564
	
	
	950377.72
	343824.93

	
	279° 55' 32"
	25.00
	
	

	565
	
	
	950382.03
	343800.30

	
	279° 54' 11"
	25.00
	
	

	566
	
	
	950386.33
	343775.67

	
	279° 55' 46"
	24.99
	
	

	567
	
	
	950390.64
	343751.05

	
	279° 54' 11"
	25.00
	
	

	568
	
	
	950394.94
	343726.42

	
	279° 55' 46"
	24.99
	
	

	569
	
	
	950399.25
	343701.80

	
	279° 54' 11"
	25.00
	
	

	570
	
	
	950403.55
	343677.17

	
	279° 55' 32"
	25.00
	
	

	571
	
	
	950407.86
	343652.54

	
	279° 54' 25"
	24.99
	
	

	572
	
	
	950412.16
	343627.92

	
	279° 55' 00"
	40.00
	
	

	573
	
	
	950419.05
	343588.51

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	574
	
	
	950443.67
	343592.82

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	575
	
	
	950468.30
	343597.12

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	576
	
	
	950492.93
	343601.43

	
	9° 53' 42"
	5.00
	
	

	551
	
	
	950497.86
	343602.29

	

	577
	
	
	950395.41
	343584.38

	
	99° 55' 09"
	39.99
	
	

	578
	
	
	950388.52
	343623.78

	
	99° 55' 32"
	25.00
	
	

	579
	
	
	950384.21
	343648.41

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	580
	
	
	950379.91
	343673.04

	
	99° 55' 46"
	24.99
	
	

	581
	
	
	950375.60
	343697.66

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	582
	
	
	950371.30
	343722.29

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	583
	
	
	950367.00
	343746.92

	
	99° 55' 46"
	24.99
	
	

	584
	
	
	950362.69
	343771.54

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	585
	
	
	950358.39
	343796.17

	
	99° 55' 32"
	25.00
	
	

	586
	
	
	950354.08
	343820.80

	
	99° 54' 25"
	24.99
	
	

	587
	
	
	950349.78
	343845.42

	
	189° 54' 09"
	40.00
	
	

	588
	
	
	950310.37
	343838.54

	
	189° 55' 09"
	39.99
	
	

	589
	
	
	950270.97
	343831.65

	
	279° 55' 32"
	25.00
	
	

	590
	
	
	950275.28
	343807.02

	
	279° 54' 11"
	25.00
	
	

	591
	
	
	950279.58
	343782.39

	
	279° 55' 46"
	24.99
	
	

	592
	
	
	950283.89
	343757.77

	
	279° 54' 11"
	25.00
	
	

	593
	
	
	950288.19
	343733.14

	
	279° 54' 11"
	25.00
	
	

	594
	
	
	950292.49
	343708.51

	
	279° 55' 46"
	24.99
	
	

	595
	
	
	950296.80
	343683.89

	
	279° 54' 11"
	25.00
	
	

	596
	
	
	950301.10
	343659.26

	
	279° 55' 32"
	25.00
	
	

	597
	
	
	950305.41
	343634.63

	
	279° 54' 25"
	24.99
	
	

	598
	
	
	950309.71
	343610.01

	
	279° 55' 09"
	39.99
	
	

	599
	
	
	950316.60
	343570.61

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	600
	
	
	950341.23
	343574.91

	
	9° 54' 25"
	24.99
	
	

	601
	
	
	950365.85
	343579.21

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	602
	
	
	950390.48
	343583.52

	
	9° 53' 42"
	5.00
	
	

	577
	
	
	950395.41
	343584.38

	

	603
	
	
	950322.86
	343360.55

	
	99° 54' 51"
	183.99
	
	

	604
	
	
	950291.18
	343541.80

	
	189° 55' 05"
	105.14
	
	

	605
	
	
	950187.61
	343523.69

	
	265° 15' 17"
	28.16
	
	

	606
	
	
	950185.28
	343495.62

	
	295° 42' 39"
	162.89
	
	

	607
	
	
	950255.95
	343348.85

	
	9° 55' 06"
	67.92
	
	

	603
	
	
	950322.86
	343360.55

	

	608
	
	
	950287.05
	343565.44

	
	99° 54' 53"
	750.99
	
	

	609
	
	
	950157.74
	344305.22

	
	99° 55' 01"
	37.27
	
	

	610
	
	
	950151.32
	344341.94

	
	244° 37' 28"
	45.66
	
	

	611
	
	
	950131.75
	344300.68

	
	244° 37' 26"
	291.98
	
	

	612
	
	
	950006.62
	344036.87

	
	297° 47' 42"
	423.70
	
	

	613
	
	
	950204.20
	343662.05

	
	261° 57' 33"
	115.03
	
	

	614
	
	
	950188.11
	343548.15

	
	9° 54' 44"
	100.43
	
	

	608
	
	
	950287.05
	343565.44

	

	615
	
	
	950747.50
	343945.40

	
	99° 54' 53"
	4.99
	
	

	616
	
	
	950746.64
	343950.32

	
	99° 54' 48"
	213.00
	
	

	617
	
	
	950709.97
	344160.14

	
	189° 54' 52"
	275.00
	
	

	618
	
	
	950439.07
	344112.79

	
	279° 54' 57"
	217.99
	
	

	619
	
	
	950476.61
	343898.05

	
	9° 54' 53"
	274.99
	
	

	615
	
	
	950747.50
	343945.40

	

	620
	
	
	950447.06
	343892.88

	
	99° 54' 56"
	218.00
	
	

	621
	
	
	950409.52
	344107.63

	
	189° 55' 09"
	79.99
	
	

	622
	
	
	950330.72
	344093.85

	
	279° 54' 48"
	217.99
	
	

	623
	
	
	950368.25
	343879.11

	
	9° 54' 39"
	80.00
	
	

	620
	
	
	950447.06
	343892.88

	

	624
	
	
	950344.61
	343874.97

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	625
	
	
	950340.31
	343899.60

	
	99° 55' 32"
	25.00
	
	

	626
	
	
	950336.00
	343924.23

	
	99° 54' 25"
	24.99
	
	

	627
	
	
	950331.70
	343948.85

	
	99° 55' 32"
	25.00
	
	

	628
	
	
	950327.39
	343973.48

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	629
	
	
	950323.09
	343998.11

	
	99° 55' 46"
	24.99
	
	

	630
	
	
	950318.78
	344022.73

	
	99° 54' 11"
	25.00
	
	

	631
	
	
	950314.48
	344047.36

	
	99° 55' 09"
	39.99
	
	

	632
	
	
	950307.59
	344086.76

	
	189° 54' 53"
	4.99
	
	

	633
	
	
	950302.67
	344085.90

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	634
	
	
	950278.04
	344081.60

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	635
	
	
	950253.41
	344077.29

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	636
	
	
	950228.79
	344072.99

	
	279° 54' 18"
	39.99
	
	

	637
	
	
	950235.67
	344033.59

	
	279° 55' 32"
	25.00
	
	

	638
	
	
	950239.98
	344008.96

	
	279° 54' 11"
	25.00
	
	

	639
	
	
	950244.28
	343984.33

	
	279° 55' 46"
	24.99
	
	

	640
	
	
	950248.59
	343959.71

	
	279° 54' 11"
	25.00
	
	

	641
	
	
	950252.89
	343935.08

	
	279° 55' 32"
	25.00
	
	

	642
	
	
	950257.20
	343910.45

	
	279° 54' 25"
	24.99
	
	

	643
	
	
	950261.50
	343885.83

	
	279° 54' 25"
	24.99
	
	

	644
	
	
	950265.80
	343861.21

	
	9° 54' 09"
	40.00
	
	

	645
	
	
	950305.21
	343868.09

	
	9° 54' 18"
	39.99
	
	

	624
	
	
	950344.61
	343874.97

	

	646
	
	
	950704.80
	344189.69

	
	99° 55' 00"
	40.00
	
	

	647
	
	
	950697.91
	344229.10

	
	99° 54' 18"
	39.99
	
	

	648
	
	
	950691.03
	344268.50

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	649
	
	
	950666.40
	344264.19

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	650
	
	
	950641.77
	344259.89

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	651
	
	
	950617.15
	344255.59

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	652
	
	
	950592.52
	344251.28

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	653
	
	
	950567.89
	344246.98

	
	189° 55' 46"
	24.99
	
	

	654
	
	
	950543.27
	344242.67

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	655
	
	
	950518.64
	344238.37

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	656
	
	
	950494.01
	344234.06

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	657
	
	
	950469.39
	344229.76

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	658
	
	
	950444.76
	344225.45

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	659
	
	
	950420.13
	344221.15

	
	279° 55' 09"
	39.99
	
	

	660
	
	
	950427.02
	344181.75

	
	279° 55' 00"
	40.00
	
	

	661
	
	
	950433.91
	344142.34

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	662
	
	
	950458.54
	344146.65

	
	9° 54' 25"
	24.99
	
	

	663
	
	
	950483.16
	344150.95

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	664
	
	
	950507.79
	344155.26

	
	9° 54' 25"
	24.99
	
	

	665
	
	
	950532.41
	344159.56

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	666
	
	
	950557.04
	344163.87

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	667
	
	
	950581.67
	344168.17

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	668
	
	
	950606.29
	344172.48

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	669
	
	
	950630.92
	344176.78

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	670
	
	
	950655.55
	344181.08

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	671
	
	
	950680.17
	344185.39

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	646
	
	
	950704.80
	344189.69

	

	672
	
	
	950686.89
	344292.14

	
	99° 54' 18"
	39.99
	
	

	673
	
	
	950680.01
	344331.54

	
	99° 55' 00"
	40.00
	
	

	674
	
	
	950673.12
	344370.95

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	675
	
	
	950648.49
	344366.64

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	676
	
	
	950623.87
	344362.34

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	677
	
	
	950599.24
	344358.03

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	678
	
	
	950574.61
	344353.73

	
	189° 55' 46"
	24.99
	
	

	679
	
	
	950549.99
	344349.42

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	680
	
	
	950525.36
	344345.12

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	681
	
	
	950500.73
	344340.81

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	682
	
	
	950476.11
	344336.51

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	683
	
	
	950451.48
	344332.20

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	684
	
	
	950426.85
	344327.90

	
	189° 55' 46"
	24.99
	
	

	685
	
	
	950402.23
	344323.59

	
	279° 54' 18"
	39.99
	
	

	686
	
	
	950409.11
	344284.19

	
	279° 55' 09"
	39.99
	
	

	687
	
	
	950416.00
	344244.79

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	688
	
	
	950440.63
	344249.09

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	689
	
	
	950465.25
	344253.40

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	690
	
	
	950489.88
	344257.70

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	691
	
	
	950514.51
	344262.01

	
	9° 54' 25"
	24.99
	
	

	692
	
	
	950539.13
	344266.31

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	693
	
	
	950563.76
	344270.62

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	694
	
	
	950588.39
	344274.92

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	695
	
	
	950613.01
	344279.23

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	696
	
	
	950637.64
	344283.53

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	697
	
	
	950662.27
	344287.84

	
	9° 54' 25"
	24.99
	
	

	672
	
	
	950686.89
	344292.14

	

	698
	
	
	950668.99
	344394.59

	
	99° 55' 09"
	39.99
	
	

	699
	
	
	950662.10
	344433.99

	
	99° 55' 09"
	39.99
	
	

	700
	
	
	950655.21
	344473.39

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	701
	
	
	950630.59
	344469.09

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	702
	
	
	950605.96
	344464.78

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	703
	
	
	950581.33
	344460.48

	
	189° 55' 46"
	24.99
	
	

	704
	
	
	950556.71
	344456.17

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	705
	
	
	950532.08
	344451.87

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	706
	
	
	950507.45
	344447.56

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	707
	
	
	950482.83
	344443.26

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	708
	
	
	950458.20
	344438.96

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	709
	
	
	950433.57
	344434.65

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	710
	
	
	950408.95
	344430.35

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	711
	
	
	950384.32
	344426.04

	
	279° 55' 09"
	39.99
	
	

	712
	
	
	950391.21
	344386.64

	
	279° 54' 18"
	39.99
	
	

	713
	
	
	950398.09
	344347.24

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	714
	
	
	950422.72
	344351.54

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	715
	
	
	950447.35
	344355.85

	
	9° 54' 25"
	24.99
	
	

	716
	
	
	950471.97
	344360.15

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	717
	
	
	950496.60
	344364.45

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	718
	
	
	950521.23
	344368.76

	
	9° 54' 25"
	24.99
	
	

	719
	
	
	950545.85
	344373.06

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	720
	
	
	950570.48
	344377.37

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	721
	
	
	950595.11
	344381.67

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	722
	
	
	950619.73
	344385.98

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	723
	
	
	950644.36
	344390.28

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	698
	
	
	950668.99
	344394.59

	

	724
	
	
	950404.36
	344137.18

	
	99° 55' 09"
	79.99
	
	

	725
	
	
	950390.58
	344215.98

	
	189° 55' 23"
	8.99
	
	

	726
	
	
	950381.72
	344214.43

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	727
	
	
	950357.09
	344210.13

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	728
	
	
	950332.46
	344205.82

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	729
	
	
	950307.84
	344201.52

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	730
	
	
	950283.21
	344197.21

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	731
	
	
	950258.58
	344192.91

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	732
	
	
	950233.96
	344188.61

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	733
	
	
	950209.33
	344184.30

	
	279° 55' 09"
	39.99
	
	

	734
	
	
	950216.22
	344144.90

	
	279° 54' 18"
	39.99
	
	

	735
	
	
	950223.10
	344105.50

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	736
	
	
	950247.73
	344109.80

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	737
	
	
	950272.36
	344114.10

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	738
	
	
	950296.98
	344118.41

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	739
	
	
	950321.61
	344122.71

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	740
	
	
	950346.24
	344127.02

	
	9° 54' 25"
	24.99
	
	

	741
	
	
	950370.86
	344131.32

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	742
	
	
	950395.49
	344135.63

	
	9° 54' 43"
	9.00
	
	

	724
	
	
	950404.36
	344137.18

	

	743
	
	
	950386.45
	344239.62

	
	99° 55' 04"
	80.00
	
	

	744
	
	
	950372.67
	344318.43

	
	189° 55' 23"
	8.99
	
	

	745
	
	
	950363.81
	344316.88

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	746
	
	
	950339.18
	344312.58

	
	189° 55' 46"
	24.99
	
	

	747
	
	
	950314.56
	344308.27

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	748
	
	
	950289.93
	344303.97

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	749
	
	
	950265.30
	344299.66

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	750
	
	
	950240.68
	344295.36

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	751
	
	
	950216.05
	344291.05

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	752
	
	
	950191.42
	344286.75

	
	279° 55' 00"
	40.00
	
	

	753
	
	
	950198.31
	344247.34

	
	279° 55' 09"
	39.99
	
	

	754
	
	
	950205.20
	344207.94

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	755
	
	
	950229.82
	344212.25

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	756
	
	
	950254.45
	344216.55

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	757
	
	
	950279.08
	344220.86

	
	9° 54' 25"
	24.99
	
	

	758
	
	
	950303.70
	344225.16

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	759
	
	
	950328.33
	344229.47

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	760
	
	
	950352.96
	344233.77

	
	9° 54' 25"
	24.99
	
	

	761
	
	
	950377.58
	344238.07

	
	9° 54' 43"
	9.00
	
	

	743
	
	
	950386.45
	344239.62

	

	762
	
	
	950368.54
	344342.07

	
	99° 54' 39"
	80.00
	
	

	763
	
	
	950354.77
	344420.88

	
	189° 54' 43"
	9.00
	
	

	764
	
	
	950345.90
	344419.33

	
	189° 55' 46"
	24.99
	
	

	765
	
	
	950321.28
	344415.02

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	766
	
	
	950296.65
	344410.72

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	767
	
	
	950272.02
	344406.41

	
	189° 54' 25"
	24.99
	
	

	768
	
	
	950247.40
	344402.11

	
	189° 55' 32"
	25.00
	
	

	769
	
	
	950222.77
	344397.80

	
	189° 54' 11"
	25.00
	
	

	770
	
	
	950198.14
	344393.50

	
	189° 55' 46"
	24.99
	
	

	771
	
	
	950173.52
	344389.19

	
	279° 54' 18"
	39.99
	
	

	772
	
	
	950180.40
	344349.79

	
	279° 55' 09"
	39.99
	
	

	773
	
	
	950187.29
	344310.39

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	774
	
	
	950211.92
	344314.69

	
	9° 55' 46"
	24.99
	
	

	775
	
	
	950236.54
	344319.00

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	776
	
	
	950261.17
	344323.30

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	777
	
	
	950285.80
	344327.61

	
	9° 54' 25"
	24.99
	
	

	778
	
	
	950310.42
	344331.91

	
	9° 55' 32"
	25.00
	
	

	779
	
	
	950335.05
	344336.22

	
	9° 54' 11"
	25.00
	
	

	780
	
	
	950359.68
	344340.52

	
	9° 55' 23"
	8.99
	
	

	762
	
	
	950368.54
	344342.07

	Земельный участок под водозабор (кн 63:32:0703005:512)

	603
	
	
	950322.86
	343360.55

	
	99° 54' 51"
	183.99
	
	

	604
	
	
	950291.18
	343541.80

	
	189° 55' 05"
	105.14
	
	

	605
	
	
	950187.61
	343523.69

	
	265° 15' 17"
	28.16
	
	

	606
	
	
	950185.28
	343495.62

	
	295° 42' 39"
	162.89
	
	

	607
	
	
	950255.95
	343348.85

	
	9° 55' 06"
	67.92
	
	

	603
	
	
	950322.86
	343360.55

	Земельный участок под водозабор (существующая скважина не подключена)

	358
	
	
	950764.74
	344411.34

	
	121° 33' 10"
	86.05
	
	

	359
	
	
	950719.71
	344484.67

	
	189° 55' 31"
	34.98
	
	

	360
	
	
	950685.25
	344478.64

	
	279° 54' 43"
	79.99
	
	

	361
	
	
	950699.02
	344399.84

	
	9° 55' 31"
	66.71
	
	

	358
	
	
	950764.74
	344411.34

	Земельный участок под ШГРП

	785
	
	
	949566.80
	345469.77

	
	89° 18' 44"
	5.00
	
	

	786
	
	
	949566.86
	345474.77

	
	179° 18' 44"
	10.00
	
	

	787
	
	
	949556.86
	345474.89

	
	269° 18' 44"
	5.00
	
	

	788
	
	
	949556.80
	345469.89

	
	359° 18' 44"
	10.00
	
	

	785
	
	
	949566.80
	345469.77

	Земельный участок под ШГРП

	372
	
	
	950710.87
	344506.27

	
	99° 54' 35"
	25.04
	
	

	782
	
	
	950706.56
	344530.94

	
	189° 55' 26"
	29.99
	
	

	370
	
	
	950677.01
	344525.77

	
	279° 54' 53"
	24.97
	
	

	371
	
	
	950681.31
	344501.17

	
	9° 47' 20"
	29.99
	
	

	372
	
	
	950710.87
	344506.27

	Земельный участок под ШГРП

	609
	
	
	950157.74
	344305.22

	
	99° 55' 01"
	37.27
	
	

	610
	
	
	950151.32
	344341.94

	
	244° 37' 28"
	45.66
	
	

	611
	
	
	950131.75
	344300.68

	
	9° 54' 30"
	26.38
	
	

	609
	
	
	950157.74
	344305.22

	Земельный участок под существующей КТП (Мус 1709/630 кВА)

	789
	
	
	950735.81
	344200.25

	
	104° 48' 55"
	4.45
	
	

	790
	
	
	950734.67
	344204.56

	
	193° 46' 43"
	3.77
	
	

	791
	
	
	950731.00
	344203.66

	
	284° 48' 55"
	4.45
	
	

	792
	
	
	950732.14
	344199.35

	
	13° 46' 43"
	3.77
	
	

	789
	
	
	950735.81
	344200.25

	Земельный участок под КТП 

	793
	
	
	950752.43
	343946.26

	
	99° 54' 53"
	4.99
	
	

	794
	
	
	950751.57
	343951.18

	
	189° 53' 42"
	5.00
	
	

	616
	
	
	950746.64
	343950.32

	
	279° 54' 53"
	4.99
	
	

	615
	
	
	950747.50
	343945.40

	
	9° 53' 42"
	5.00
	
	

	793
	
	
	950752.43
	343946.26

	Земельный участок под КТП 

	179
	
	
	950970.57
	343690.00

	
	121° 31' 57"
	5.00
	
	

	180
	
	
	950967.95
	343694.27

	
	211° 35' 32"
	5.00
	
	

	181
	
	
	950963.69
	343691.65

	
	301° 35' 32"
	5.00
	
	

	800
	
	
	950966.31
	343687.39

	
	31° 29' 41"
	4.99
	
	

	179
	
	
	950970.57
	343690.00

	Земельный участок под КТП 

	423
	
	
	950732.30
	343643.27

	
	99° 54' 53"
	4.99
	
	

	422
	
	
	950731.44
	343648.19

	
	189° 53' 42"
	5.00
	
	

	803
	
	
	950726.51
	343647.33

	
	279° 54' 53"
	4.99
	
	

	804
	
	
	950727.37
	343642.41

	
	9° 53' 42"
	5.00
	
	

	423
	
	
	950732.30
	343643.27




2.4 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции линейных объектов входящих в границы полосы отвода для размещения трасс ЛЭП, газопровода, водопровода, улично-дорожной сети, а так же минимальные и максимальные размеры земельных участков: 

	Минимальная площадь земельного участка для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, кв.м
	1 кв.м.

	Максимальная площадь земельного участка для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, кв.м
	---

	Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений, м
	0 (Без отступов)*
*при условии соблюдения минимально-допустимых расстояний от зданий, строений и сооружений до проектируемых сетей.(см. чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов)

	Максимальный процент застройки для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, %
	90

	Максимальная высота объектов кап.строительства, м
	8



Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства входящих в состав линейных объектов (КТП, ШГРП, объекты водоснабжения), а так же минимальные и максимальные размеры земельных участков:

	Минимальная площадь земельного участка для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, кв.м
	1 кв.м.

	Максимальная площадь земельного участка для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, кв.м
	---

	Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений, м
	1

	Максимальный процент застройки для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, %
	60

	Максимальная высота объектов кап.строительства, м
	25*
* 25 метров максимальная высота устанавливается для водонапорных башен, для остальных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры максимальную высоту принять равной 8-ми метрам.



Требования к архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объектов капитального строительства предполагаемых к размещению в границах территории проектирования рекомендуется установить при архитектурно-строительном проектировании. На этапе отвода земельного участка под размещение линейных объектов для обеспечения инженерно-транспортной инфраструктурой земельных участков граждан имеющих троих и более детей не представлена информация о строй. материалах будущего строительства. 

2.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

В соответствии с ранее утвержденным проектом планировки и проектом межевания территории (Постановление администрации с/п Мусорка №1/2 от 31.01.2014г) было предусмотрено, размещение, на территории общей площадью 120 га жилого образования, с участками площадью 1000 кв.м. (преимущественно) под индивидуальную малоэтажную жилую застройку, а так же участки под размещение объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, культуры, дошкольного, начального и среднего общего образования, объектов культуры, объектов делового, общественного и коммерческого назначения.
На основании выше изложенного, для защиты от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов необходимо соблюдать требования к охранным зонам линейных объектов, а так же норм минимально допустимых расстояний от проектируемых сетей, до зданий, строений, сооружений.  
Линии электропередач 0,4-10 кВ.
При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.
Охранные зоны устанавливаются:
вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)



Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных ограничений.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных абзацем выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:
а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
 (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон")
Сети газоснабжения.
Обозначение трассы газопроводов низкого давления в населенном пункте предусматривается путем установки опознавательных знаков в местах поворота трассы, изменения диаметра и укладки вдоль трассы газопровода сигнальной ленты желтого цвета шириной 0.2м с несмываемой надписью «Огнеопасно - газ» на расстоянии 0.2м от верхней образующей газопровода.
Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны
Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 
Настоящие Правила действуют на всей территории Российской Федерации и являются обязательными для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в абзаце выше:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
(Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей")

Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений:
	
	
	
	
	
	

	Здания и сооружения
	Минимальные расстояния по вертикали
(в свету), м,
	Минимальные расстояния по горизонтали (в свету), м, при давлении в газопроводе, МПа, включительно

	
	при пересечении
	до 0,005 включ.
	св. 0,005 до 0,3 включ.

	1 Водопровод, напорная канализация
	0,2
	1,0
	1,0

	2 Самотечная бытовая канализация (водосток, дренаж, дождевая)
	0,2
	1,0
	1,5

	3 Тепловые сети:
	
	
	

	от наружной стенки канала, тоннеля
	0,2
	2,0
	2,0

	от оболочки бесканальной прокладки
	0,2
	1,0
	1,0

	4 Газопроводы давлением газа до 1,2 МПа включ. (природный газ);
	
	
	

	до 1,6 МПа включ. (СУГ):
	
	
	

	при совместной прокладке в одной траншее
	0,2
	0,4
	0,4

	при параллельной прокладке
	0,2
	1,0
	1,0

	6 Кабели связи
	0,5
	1,0
	1,0

	7 Каналы, тоннели
	0,2
	2,0
	2,0

	8 Нефтепродуктопроводы на территории поселений:
	
	
	

	для стальных газопроводов
	0,35
	2,5
	2,5

	для полиэтиленовых газопроводов
	0,35*
	20,0
	20,0

	9 Фундаменты зданий и сооружений
до газопроводов условным проходом, мм:
	
	
	

	до 300 включ.
	-
	2,0
	4,0

	св. 300
	-
	2,0
	4,0

	10 Здания и сооружения без фундамента
	-
	За пределами охранной зоны газопровода и из условия безопасного производства работ при строительстве и эксплуатации газопровода

	11 Фундаменты ограждений, эстакад, отдельно стоящих опор, в том числе контактной сети и связи железных дорог
	-
	1,0
	1,0

	12 Железные дороги общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей предприятий от откоса подошвы насыпи или верха выемки (крайний рельс на нулевых отметках):
	По настоящему своду правил в зависимости от способа производства работ
	
	

	до межпоселковых газопроводов
	
	50
	50

	до сетей газораспределения и в стесненных условиях межпоселковых газопроводов
	
	3,8**
	4,8**

	13 Внутренние подъездные железнодорожные пути предприятий и трамвайные пути
	По настоящему своду правил в зависимости от способа производства работ
	2,8
	2,8

	14 Автомобильные дороги, магистральные улицы и дороги, улицы и дороги местного значения:
	То же
	
	

	от бордюрного камня
	
	1,5
	1,5

	от края обочины, откоса насыпи и кювета
	
	1,0
	1,0

	15 Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением
	В соответствии с правилами устройства электроустановок

	16 Ось ствола дерева
	-
	1,5
	1,5

	17 Элементы технологических систем АГЗС
	-
	20
	20

	18 Кладбища
	-
	15
	15

	19 Здания закрытых складов категорий А, Б (вне территории промышленных предприятий) до газопровода номинальным диаметром, мм:
	
	
	

	до 300 включ.
	-
	9,0
	9,0

	св. 300
	-
	9,0
	9,0

	То же, категорий В и Д до газопровода условным проходом, мм:
	
	
	

	до 300 включ.
	-
	2,0
	4,0

	св. 300
	-
	2,0
	4,0

	20 Бровка оросительного канала (при непросадочных грунтах)
	В соответствии с настоящим сводом правил 

	1,0
	1,0

	Примечания

1 Вышеуказанные расстояния следует принимать от границ отведенных предприятиям территорий с учетом их развития; для отдельно стоящих зданий и сооружений - от ближайших выступающих их частей; для всех мостов - от подошвы конусов.

2 Знак "-" означает, что прокладка газопроводов в данных случаях запрещена.

3 При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов, складов, резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества (среды), расстояния от них устанавливаются не менее 20 м.

4 Знак "*" означает, что полиэтиленовые газопроводы от места пересечения следует заключать в футляр, выходящий на 10 м в обе стороны.

5 Расстояния от газопроводов СУГ до зданий и сооружений, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения, следует устанавливать как для природного газа.

6 При прокладке газопроводов категорий I-IV на расстоянии 15 м, а на участках с особыми условиями на расстоянии 50 м от зданий всех назначений рекомендуется предусматривать герметизацию подземных вводов и выпусков сетей инженерно-технического обеспечения.

7 Знак "**" означает, что глубина заложения газопровода на расстояниях 50 м от железных дорог общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей предприятий от края откоса подошвы насыпи или верха выемки (крайнего рельса на нулевых отметках) рекомендуется принимать не менее 2,0 м в соответствии с 5.1.1.

8 Минимальные расстояния в свету по вертикали на пересечениях с магистральными трубопроводами (газопроводом, нефтепроводом и др.) рекомендуется принимать не менее 0,35 м.

При параллельной прокладке газопровод рекомендуется прокладывать за пределами охранной зоны магистральных газопроводов.



(СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.)
Водоснабжение
Расстояние от подземных сетей водопровода до фундаментов зданий, строений и сооружений составляет 5 метров в обе стороны (СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно - защитной полосой.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
· от водозаборных скважин по селу Мусорка – радиус 30 м;
· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
· от водонапорных башен - не менее 10 м;
· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
 При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно - защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Мероприятия на территории ЗСО подземных
источников водоснабжения.
Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.
Мероприятия по первому поясу:
· Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
· Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
· Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
· Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
· Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:
· Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
· Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.
· Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
· Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
· Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 марта 2002 г. N 10 О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ "ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. САНПИН 2.1.4.1110-02")
Исходя из выше изложенного проектом планировки территории соблюдены зоны минимально допустимых расстояний и охранные зоны проектируемых линейных объектов, до линии регулируемой застройки (5 метров от красной линии), для предполагаемых к строительству объектов индивидуального жилищного строительства, социально и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, культуры, дошкольного, начального и среднего общего образования, объектов культуры, объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в соответствии с ранее утвержденной проектной документацией (Проект планировки и проект межевания территории (Постановление администрации с/п Мусорка №1/2 от 31.01.2014г)).
Возможные негативные воздействия в связи с размещением линейных объектов минимизированы.

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий согласно Закону РФ «Об охране и использовании памятников истории и культуры».
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоёмы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 4 мая 2001 г. N 29-ГД  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от    14.03.1995 г. № 33 ФЗ различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
· государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
· национальные парки;
· природные парки;
· государственные природные заказники;
· памятники природы;
· дендрологические парки и ботанические сады;
· лечебно-оздоровительные местности и курорты.
На территориях, занимаемых памятниками природы, с учётом их ценности, назначения и степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который  предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах. 
Режим охраны и использования территории должны соблюдаться согласно требованиям Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года №33-ФЗ. Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют местные органы власти и комитет экологии.
Согласно «Реестру ООПТ регионального значения Самарской области» в границах проектируемой территории сельского поселения Мусорка на сегодняшний день особо охраняемых природных территорий нет.


2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.

При планировке и застройке поселений следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории поселений необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения.
Источниками воздействия на почву в период строительства будут являться строительные и транспортные машины и механизмы.
Для транспортировки труб, грунта и других строительных материалов, используются автосамосвалы.
При этом негативное воздействие может заключаться:
· в уничтожении естественного почвенного покрова в результате проведения земляных работ;
· в захламлении и загрязнении поверхности почвы отходами строительных материалов, бытовым мусором и т.д.
С целью предотвращения загрязнения территории необходимы специальные мероприятия по утилизации отходов в период строительства.
Для охраны земель в период строительства необходимо:
· максимальное использование существующей инфраструктуры инженерного обеспечения строительства в одном техническом коридоре, а именно: дорог, переездов и временных стройплощадок, что позволит снизить площадь временного землеотвода;
· применение максимально возможных мер по сокращению количества отходов и потерь в строительстве;
· проведение уборки территории от строительного мусора;
· запрещение временного складирования строительных материалов в местах, не оборудованных твердым покрытием.
После окончания строительства производится восстановление нарушенного благоустройства территории.
Для контроля за состоянием воздушной среды в районе строительства необходимо предусмотреть мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Мероприятия по уменьшению выбросов в воздушную среду включают:
· контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва в работе; стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;
· рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;
· обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов;
· регулярное проведение работ по контролю токсичности отработанных газов в соответствии с ГОСТ Р 52160-2003.
Для защиты от шума необходимо предусмотреть:
· проведение строительных работ только в дневное время, с полным запретом проведения работ в ночное время;
· осуществление расстановки работающих машин на строительной площадке с учетом взаимного звукоограждения и ecтественных преград;
· осуществление профилактического ремонта механизмов.
При строительных работах образуются следующие виды отходов:
· лом асфальтобетона; металлический лом;
· огарки сварочных электродов;
· бытовые отходы от жизнедеятельности людей.
Для снижения воздействия отходов на окружающую среду необходимы следующие мероприятия:
· регулярная транспортировка строительных материалов по мере продвижения строительства;
· временное складирование строительных материалов и отходов на территории строительной площадки в специально оборудованных местах;
· наличие на территории строительной площадки металлического контейнера для сбора бытовых отходов;
· обязательный вывоз и последующая утилизация строительного мусора, заключение договора между генеральной строительной подрядной организацией и подразделениями по переработке производственных отходов. 


2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Выбор условий прокладки и расстояний по горизонтали и вертикали между инженерными коммуникациями, а также зданиями и сооружениями предусмотрены с учетом строительных норм и правил.
 Расстояние между коммуникациями принимались из условий технологичности и удобства проведения работ при строительстве и эксплуатации.
Проектом предусматривается:
- прокладка подземного газопровода среднего/низкого давления;
- прокладка подземного водопровода;
- строительство наземных ЛЭП 10/0.4 кВ;
- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения.
Обозначение трассы газопроводов низкого давления в населенном пункте предусматривается путем установки опознавательных знаков в местах поворота трассы, изменения диаметра и укладки вдоль трассы газопровода сигнальной ленты желтого цвета шириной 0.2м с несмываемой надписью «Огнеопасно - газ» на расстоянии 0.2м от верхней образующей газопровода.
Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны
Расстояние от подземных сетей водопровода до фундаментов зданий, строений и сооружений составляет 5 метров в обе стороны (СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). 
Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)



ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЕДЕНИЯ ОБ ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ НА ТРАССЕ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РАЗМЕРА ЗАЩИТНЫХ ЗОН.
При строительстве газопроводов взрывоопасные и химически опасные вещества и материалы не используются. Аварий с поражением персонала и населения в результате их воздействия не ожидается.
При производстве работ возможны проявления следующих поражающих факторов:
· радиационные воздействия на персонал в связи с проведением радиографического контроля сварных стыков трубопровода;
· поражения летящими предметами при проведении испытаний газопровода,
· аварии при эксплуатации газопровода связаны с нарушениями целостности трубопровода по различным причинам, непрерывными и залповыми выбросами газа в окружающую среду, в том числе с возгоранием газовой струи.
Поражающее действие аварий проявляется в результате теплового излучения от горящего факела.
В связи с отсутствием постоянного персонала и населения данная ситуация имеет весьма низкий риск, как в силу низкой частоты возникновения аварий, так и ввиду отсутствия объектов поражения.
Расстояния до жилья значительно превосходят зоны действия поражающих факторов прогнозируемых аварий. Для постоянно проживающего населения аварии на газопроводе опасности не представляют.
Выполнение электросварочных работ будет обеспечено в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, а также «Санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов». При этом:
· должны быть приняты меры против повреждения изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами подводов сварочного тока к электродержателям;
· должны быть установлены надежные ограждения элементов, находящихся под напряжением в электросварочных аппаратах и источниках тока.
Для обеспечения безопасности на строительной площадке предусматривается проведение следующих мероприятий:
· выдача строителям необходимых средств индивидуальной защиты;
· соблюдение требований по коллективной защите рабочих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства и т.п.);
· устройство ограждений на всех открытых и движущихся частях механизмов и машин, предупреждающих возможность травмирования людей и попадания посторонних предметов;
· защита электродвигателей и пусковой аппаратуры машин от попадания на них воды и раствора;
· исключение возможности пуска механизмов посторонними лицами в нерабочее время.
Организация строительных площадок, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ.
На строительных площадках следует обозначить опасные зоны, соответствующие требованиям ГОСТ 23407-78, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов отнесены:
· места перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов;
· места, над которыми происходит перемещение грузов.
Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.
Скорость движения автотранспорта по площадкам и вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых участка и 5 км/час на поворотах.
Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности при проведении радиографического контроля сварных стыков выполняются в соответствии со следующими документами:
· Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП-73/80);
· Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных веществ (ПБТРВ-73); 
· Нормами радиационной безопасности (НРБ-96);
· Организационно-методическими документами ВНИИСИа (РД 102-011-89).
До начала проведения работ по испытанию трубопровода должно быть выполнено следующее:
· определена охранная зона;
· проведен предварительный инструктаж по технической и пожарной безопасности всех рабочих и ИТР, занятых на работах;
· проведено ознакомление с инструкцией по испытанию;
· люди, строительные машины, механизмы и прочее оборудование выведены за пределы охранной зоны;
· проведен предварительный инструктаж по технической и пожарной безопасности 1всех рабочих и ИТР, занятых на работах;
· проведено ознакомление с инструкцией по испытанию;
· смонтирован наполнительно-опрессовочный агрегат с обвязкой;
· смонтированы манометры за пределами охранной зоны;
· смонтированы самопишущие приборы регистрации давления;
· расставлены дежурные посты наблюдения и аварийные бригады;
· налажена надежная система связи.
Полость трубопровода до проведения испытания должна быть очищена от окалины и грата, а также от случайно попавших при строительстве внутрь трубопровода грунта, воды и различных предметов.
В результате проведенного анализа установлено, что степень риска на газопроводе является допустимой. Тем не менее, при вводе в эксплуатацию газопровода требуются специальные меры по контролю и обеспечению безопасности, как опасного производственного объекта:
· объект должен быть включен в автоматизированную систему контроля утечек газа;
· должны быть внесены дополнения в программы производственного контроля газопровода с планом контрольных инспекций, проверок и дефектоскопического контроля;
· вводимый в строй объект должен быть включен в план ликвидации аварийных утечек газа, поставлен на учет газоспасательными службами.
Указанные мероприятия выполняются эксплуатирующей организацией.
Основным компонентом природного газа является метан. Метан не является ядовитым веществом, но обладает удушающими свойствами. Допустимое содержание метана в воздухе рабочей зоны до 1% (объемных). При содержании в воздухе метана свыше 25% появляются первые признаки отравления (учащение пульса, увеличение объема дыхания, нарушение координации). Природный газ обладает способностью образовывать взрывоопасную смесь. Пределы взрываемости в воздухе 5г15% (по объему). Для взрыва необходимо три одновременных фактора: закрытый объем, взрывоопасная концентрация и источник огня.
При разрывах газопроводов, происшедших в результате повреждений или в результате стихийных бедствий, возможно воспламенение газа.
К пожароопасным работам, связанных с обслуживанием газопроводов относятся:
· присоединение вновь построенного газопровода к существующему газопроводу;
· пуск газопровода в эксплуатацию после ремонта;
· техническое обслуживание и ремонт газопроводов, арматуры;
· все виды ремонтов, связанные с выполнением огневых (сварочных) работ, на действующих газопроводах.
Все виды работ выполняются в соответствии с ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»
Первоочередной мерой по предотвращению и локализации аварии на газопроводе является: отключение аварийного участка газопровода перекрытием крановых узлов. Ликвидация аварийных ситуаций на газопроводе осуществляется службами газового хозяйства.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ВЛ
               Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное согласие на ведение указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.
               Строительно-монтажные работы в охранной зоне воздушной линии электропередачи производятся под непосредственным руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации – владельца линий и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в соответствии с требованиями СНиП 12–03—2001 и Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ.
               Создание безопасных условий для производства строительно-монтажных работ в условиях влияния действующих ВЛ сводится к обеспечению допустимых уровней напряженности электрического поля и наведенного напряжения на рабочих местах, ограничению времени пребывания в зоне повышенной напряженности, соблюдению нормируемых расстояний до элементов, которые могут оказаться под опасным потенциалом, устройству защитного заземления, применению средств индивидуальной и коллективной защиты.
                Работа в действующих электроустановках допускается в случае, если исключено приближение людей, машин и грузоподъемных кранов к находящимся под напряжением токоведущим частям на расстояние менее указанного в таблице. Работы в действующих электроустановках персонал строительно-монтажной организации должен выполнять по наряду-допуску. При невозможности соблюдения указанных расстояний работа в действующих электроустановках без их отключения и заземления запрещается.
                  В действующих электроустановках работы с применением грузоподъемных машин и механизмов производятся в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (ПОТ Р М-007—98) и «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта» (ПОТ Р М-008—99).
                    В действующих электроустановках работы с применением грузоподъемных машин и механизмов производятся по наряду-допуску.
                    При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять не требуется.
                   Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электроустановках (отключение, проверка отсутствия напряжения, наложение переносных заземлений и др.), должны выполняться персоналом эксплуатационного предприятия.
Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим током
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Не допускается использовать не принятые в эксплуатацию электрические сети (распределительные устройства, щиты, панели, отдельные ответвления, линии электропередачи) в качестве временных для энергоснабжения электромонтажных работ, а также производить электромонтажные работы на смонтированной и переданной под наладку электроустановке без разрешения наладочной организации.
При необходимости подачи оперативного тока для опробования электрических цепей и аппаратов на них следует установить предупреждающие плакаты или знаки, а работы, не связанные с опробованием, должны быть прекращены, и люди выведены. Подача напряжения для опробования электрооборудования проводится по письменной заявке ответственного лица электромонтажной организации.
На ВЛ под наведенным напряжением работы с земли, связанные с прикосновением к проводу, опущенному с опоры вплоть до земли, должны проводиться с использованием электрозащитных средств (перчатки, штанги) или с металлической площадки, соединенной для выравнивания потенциалов проводником с этим проводом. Работы с земли без применения электрозащитных средств и металлической площадки допускаются при условии заземления провода в непосредственной близости к каждому месту прикосновения.
На ВЛ под наведенным напряжением перекладку проводов из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы следует проводить в направлении, обратном направлению раскатки. Во время перекладки проводов в зажим смежный анкерный пролет, в котором перекладка уже закончена, следует рассматривать как находящийся под наведенным напряжением. Выполнять на нем работы, связанные с прикосновением к проводам, разрешается только после заземления их на рабочем месте.
Работы под напряжением разрешается производить при следующих атмосферных условиях:
· температура воздуха – от —20 до +40 °C;
· относительная влажность воздуха – не более 90 % (измеренная гигрометром на месте производства работ); 
· скорость ветра не более 10 м/с.
Запрещается производить работы при осадках в виде дождя и снега при тумане и инее, гололеде на опорах и проводах, приближении грозы. При возникновении указанных погодных условий либо при появлении разрядов на изолирующих приспособлениях начатые работы должны быть прекращены, электромонтеры удалены от токоведущих частей; устройства, приспособления и средства защиты сняты с линии и уложены в места хранения.
Работы под напряжением должны производиться с предварительным уведомлением дежурного диспетчера, осуществляющего управление данной ВЛ. На время работ под напряжением на ключах управления выключателей ремонтируемой ВЛ следует вывесить предупредительные плакаты «Работа под напряжением – повторно не включать».
В качестве основных изолирующих устройств для работ под напряжением могут применяться специальные полимерные изоляторы (либо линейные полимерные изоляторы), изолирующие лестницы, полипропиленовые канаты.
При подъеме и спуске с опоры гирлянды, отдельных изоляторов, устройств и приспособлений с помощью изолирующего полипропиленового каната последний не должен касаться токоведущих частей. В случае применения для указанной цели не изолирующего каната, выполненного из капрона или с примесью натурального волокна, расстояние от каната до токоведущих частей должно быть не менее длины каната, указанной выше.
При приближении к токоведущим частям ВЛ изолирующих приспособлений, используемых для доставки электромонтера к проводам фазы, электромонтеры во избежание попадания под шаговое напряжение должны находиться на расстоянии не менее 8 м от стоек и оттяжек опоры или использовать диэлектрические боты и т. п. для изоляции от земли. Работающие на земле не должны находиться под элементами ВЛ, на которых производится работа. Запрещается приближаться к изолированному от опоры грозозащитному тросу на расстояние менее 1 м.
Доставка электромонтера к проводу производится с земли в подвесном монтерском сиденье с помощью полимерного изолятора, изолирующих полипропиленовых канатов, системы блоков, установленных на опоре и механической лебедки. Для страховки при подъеме (спуске) электромонтера применяется дополнительный полипропиленовый канат, соединенный со страхующим устройством или приспособлением.
Изолирующие полипропиленовые канаты, предназначенные для подъема и перемещения подвесного монтерского сиденья или тележки с электромонтером, должны иметь запас механической прочности (отношение разрывной нагрузки к номинальной) не менее 12, другие полипропиленовые канаты – не менее 6.
Доставка электромонтера к проводу может производиться двумя способами, с помощью:
· подвесного монтерского сиденья, подвешенного к полимерному изолятору, шарнирно закрепленному к траверсе опоры, и изолирующих полипропиленовых канатов;
· жесткой подвесной изолирующей лестницы, закрепленной шарнирно на траверсе опоры, и изолирующих полипропиленовых канатов.
Перед подъемом электромонтера на опору (к проводу) руководитель работ должен проверить правильность соединения всех элементов экранирующего комплекта.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОДОПРОВОДА
ПРОФИЛАКТИКА ЧС.
  На всех дорогах, проездах, улицах должны быть поставлены предупредительные знаки и надписи, видимые в любое время суток, сделаны ограждения, указаны направления объездов и обходов.
  До начала работ необходимо установить ограждающие знаки, указывающие места расположения подземных коммуникаций. В охранной зоне коммуникаций земляные работы должны производиться под наблюдением прораба или мастера и под наблюдением владельцев этих линий.
  Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без резких ударов; пользоваться ударными инструментами (лома, кирки, клинья и пневматические инструменты) запрещается.
  Технику безопасности организовать в соответствии с технологическими картами.
  При производстве всех видов строительно-монтажных работ необходимо строгое соблюдение требований СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве". 
  Комплексные бригады (звенья) должны быть обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты, инвентарем, аптечкой, нормокомплектом инструментов и бытовыми помещениями (в том числе вагончик для обогрева работающих).
  В местах где происходит движение людей и транспорта устанавливается леерное ограждение для безопасной установки землеройных и грузоподъемных машин вблизи отрытых котлованов, на ограждении устанавливаются предупредительные надписи, указатели обхода (при необходимости). У въезда на строительную площадку устанавливается фирменный информационный щит. Колодцы, шурфы и котлованы в местах возможного доступа людей должны быть закрыты крышками или ограждены. В темное время суток при недостаточном существующем освещении ограждения должны быть обозначены электрическими сигнальными лампами напряжением не выше 42 В. Для перехода людей через траншеи должны быть оборудованы переходные мостки, освещенные в темное время суток.
  При производстве погрузочно-разгрузочных работ - выставить сигнальные гирлянды из красных флажков и надписей или другие штатные ограничители. Потребуется получение акта-допуска установленной формы (акта приемки фронта работ по участкам), в котором будут оговорены необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, вызванные условиями данного объекта (использование существующих подъездов, обеспечение безопасности работающих и пешеходов и существующих сетей и зеленых насаждений и пр.). Акт-допуск подписывается после освидетельствования существующих конструкций и обозначения на месте в пределах всей стройплощадки имеющихся инженерных сетей (в процессе работ обеспечить их сохранность, предварительно отшурфовав и подвесив). При производстве работ в зонах повышенной опасности (наличие ЛЭП) оформлять наряд-допуск установленной формы.
    Электроосвещение проездов, проходов и рабочих мест обеспечивается существующим электроосвещением территории, прожекторами строительной техники (при необходимости дополнительного электроосвещения прожектора или светильники устанавливать на существующие конструкции или специальные прожекторные подставки). Все электроустановки заземлять. Целесообразно работы выполнять в светлое время суток.
  На момент производства работ организовывать безопасный проход пешеходов, а также выполнять работы участками между соседними колодцами (с их испытанием, сдачей в эксплуатацию и засыпкой) для освобождения зоны работ на соседнем участке.
    Перед началом работ должны быть выполнены мероприятия по организации безопасной стройплощадки (в том числе установить ограждение ГОСТ 23407-78, освидетельствовать существующие и осмотреть близлежащие инженерные сети и конструкции, при необходимости уточнить объемы работ, обозначить проходы и проезды, установить бытовки, а также соответствующие знаки и надписи, разбить оси и пр.).
  Все лица, находящиеся на территории стройплощадки (кроме оговоренных проходов к бытовым помещениям), обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84 и спецодежду (обувь).
  Монтажные площадки и подмостки должны иметь ограждения.
  Рабочие места в соответствии с существующими условиями работ и принятой технологией производства должны быть обеспечены нормокомплектами инструментов, оснастки и приспособлений (побригадно), средствами индивидуальной и коллективной защиты, связи, сигнализации, пожаротушения и оказания первой медицинской помощи (аптечками), а также средствами личной и общей гигиены (для женщин особо) и местами приема пищи и обогрева работающих.
  Складирование материалов и конструкций должно выполняться в соответствии с указанием заводов-изготовителей (стандартов, технических условий), а некоторые материалы должны складироваться в теплых помещениях (краски, электрокабели и др.). Для складирования материалов предусматривается специальная площадка. Прислонять материалы и изделия к заборам и элементам временных и капитальных сооружений не допускается. Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, необходимо хранить в герметически закрытой таре.
  Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе менее 50 м от места складирования материалов, содержащих воспламеняющиеся вещества (клеи, мастики, краски).
  Строповку грузов выполнять по типовым технологическим картам и в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.
 Нахождение людей в опасной зоне перемещаемого краном груза запрещено. Стропальщики входят в опасную зону для приемки груза после его успокоения над местом установки на высоте не более 1 м от уровня рабочей площадки.
Эксплуатацию строительных машин, оборудования, инструментов, оснастки выполнять в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. Использование неисправных машин, механизмов, оборудования и пр., а также использование их не по назначению запрещено.
Работать под личным руководством ответственного за перемещение грузов краном (приказ на него и стропальщиков должен находиться на объекте), который до начала работ делает запись в вахтенном журнале экскаватора и автокрана: "Установку и условия безопасной работы на указанном мною месте проверил, работу разрешаю".
  Все электрооборудование (электроинструмент) должно быть заземлено.  Технологию, сроки работ, принимаемые решения, мероприятия по охране труда и технике безопасности, состав бригады, средства механизации и др. уточнить на месте.
    В пределах зоны работ ограничить скорость движения автотранспорта (не более 5-10 км/час).
Раздел 3.
3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (Основная часть).
1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
6. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 
10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
11. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
12. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного документа публичные слушания не проводятся, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования. 

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования; перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

	Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

	Обозначение земельного участка 63:32:0000000:ЗУ1

	Обозначение характерных точек границы
	Описание закрепления точки
	Расстояние от точки до точки, м
	координата Y
	координата X

	н1
	
	
	949551.39
	345468.45

	
	-
	8.89
	
	

	н2
	
	
	949555.38
	345476.40

	
	-
	170.50
	
	

	н3
	
	
	949725.87
	345474.46

	
	-
	25.00
	
	

	н4
	
	
	949750.36
	345479.50

	
	-
	86.59
	
	

	н5
	
	
	949836.93
	345477.29

	
	-
	87.39
	
	

	н6
	
	
	949912.24
	345432.95

	
	-
	50.40
	
	

	н7
	
	
	949960.21
	345417.46

	
	-
	15.95
	
	

	н8
	
	
	949975.53
	345413.02

	
	-
	52.17
	
	

	н9
	
	
	950026.45
	345401.65

	
	-
	38.67
	
	

	н10
	
	
	950064.62
	345395.41

	
	-
	27.53
	
	

	н11
	
	
	950091.88
	345391.53

	
	-
	38.41
	
	

	н12
	
	
	950129.99
	345386.73

	
	-
	33.83
	
	

	н13
	
	
	950163.49
	345381.96

	
	-
	21.30
	
	

	н14
	
	
	950184.52
	345378.57

	
	-
	68.47
	
	

	н15
	
	
	950252.19
	345368.08

	
	-
	64.18
	
	

	н16
	
	
	950282.15
	345311.32

	
	-
	63.94
	
	

	н17
	
	
	950332.95
	345272.49

	
	-
	68.39
	
	

	н18
	
	
	950387.40
	345231.10

	
	-
	68.08
	
	

	н19
	
	
	950441.56
	345189.84

	
	-
	64.33
	
	

	н20
	
	
	950492.89
	345151.05

	
	-
	61.23
	
	

	н21
	
	
	950541.67
	345114.03

	
	-
	162.06
	
	

	н22
	
	
	950664.08
	345007.82

	
	-
	90.60
	
	

	н23
	
	
	950605.10
	344939.04

	
	-
	35.39
	
	

	н24
	
	
	950611.18
	344904.17

	
	-
	1584.50
	
	

	н25
	
	
	951440.22
	343553.85

	
	-
	34.46
	
	

	н26
	
	
	951474.17
	343559.78

	
	-
	22.53
	
	

	н27
	
	
	951485.85
	343540.51

	
	-
	1253.60
	
	

	н28
	
	
	950250.98
	343324.61

	
	-
	186.44
	
	

	н29
	
	
	950170.09
	343492.59

	
	-
	57.09
	
	

	н30
	
	
	950173.17
	343549.60

	
	-
	76.31
	
	

	н31
	
	
	950183.84
	343625.17

	
	-
	15.63
	
	

	н32
	
	
	950189.73
	343639.65

	
	-
	6.49
	
	

	н33
	
	
	950186.70
	343645.40

	
	-
	14.07
	
	

	н34
	
	
	950188.67
	343659.34

	
	-
	426.36
	
	

	н35
	
	
	949989.85
	344036.51

	
	-
	350.77
	
	

	н36
	
	
	950140.17
	344353.44

	
	-
	12.34
	
	

	н37
	
	
	950138.05
	344365.60

	
	-
	41.61
	
	

	н38
	
	
	950158.09
	344402.07

	
	-
	10.39
	
	

	н39
	
	
	950152.61
	344410.90

	
	-
	18.72
	
	

	н40
	
	
	950168.39
	344420.98

	
	-
	8.32
	
	

	н41
	
	
	950171.21
	344413.15

	
	-
	182.70
	
	

	н42
	
	
	950351.19
	344444.61

	
	-
	351.60
	
	

	н43
	
	
	950291.40
	344791.09

	
	-
	18.35
	
	

	н44
	
	
	950288.28
	344809.18

	
	-
	29.44
	
	

	н45
	
	
	950317.29
	344814.25

	
	-
	18.41
	
	

	н46
	
	
	950320.42
	344796.10

	
	-
	137.99
	
	

	н47
	
	
	950343.88
	344660.11

	
	-
	14.99
	
	

	н48
	
	
	950346.42
	344645.33

	
	-
	199.00
	
	

	н49
	
	
	950380.27
	344449.23

	
	-
	33.99
	
	

	н50
	
	
	950413.77
	344455.01

	
	-
	5.99
	
	

	н51
	
	
	950419.68
	344456.03

	
	-
	34.00
	
	

	н52
	
	
	950453.19
	344461.81

	
	-
	18.99
	
	

	н53
	
	
	950471.91
	344465.04

	
	-
	34.00
	
	

	н54
	
	
	950505.42
	344470.82

	
	-
	5.99
	
	

	н55
	
	
	950511.33
	344471.84

	
	-
	34.00
	
	

	н56
	
	
	950544.84
	344477.62

	
	-
	18.99
	
	

	н57
	
	
	950563.58
	344480.70

	
	-
	49.00
	
	

	н58
	
	
	950611.85
	344489.14

	
	-
	39.99
	
	

	н59
	
	
	950651.25
	344496.03

	
	-
	25.00
	
	

	н60
	
	
	950646.95
	344520.66

	
	-
	25.00
	
	

	н61
	
	
	950642.65
	344545.29

	
	-
	24.99
	
	

	н62
	
	
	950638.34
	344569.91

	
	-
	25.00
	
	

	н63
	
	
	950634.04
	344594.54

	
	-
	25.00
	
	

	н64
	
	
	950629.73
	344619.17

	
	-
	24.99
	
	

	н65
	
	
	950625.43
	344643.79

	
	-
	25.00
	
	

	н66
	
	
	950621.12
	344668.42

	
	-
	25.00
	
	

	н67
	
	
	950616.82
	344693.05

	
	-
	13.94
	
	

	н68
	
	
	950614.42
	344706.79

	
	-
	138.00
	
	

	н69
	
	
	950590.95
	344842.78

	
	-
	88.88
	
	

	н70
	
	
	950575.84
	344930.37

	
	-
	39.37
	
	

	н71
	
	
	950601.33
	344960.38

	
	-
	11.30
	
	

	н72
	
	
	950603.32
	344949.25

	
	-
	76.06
	
	

	н73
	
	
	950652.83
	345006.99

	
	-
	153.84
	
	

	н74
	
	
	950536.63
	345107.82

	
	-
	60.96
	
	

	н75
	
	
	950488.07
	345144.68

	
	-
	64.35
	
	

	н76
	
	
	950436.72
	345183.47

	
	-
	68.08
	
	

	н77
	
	
	950382.56
	345224.73

	
	-
	68.40
	
	

	н78
	
	
	950328.10
	345266.12

	
	-
	65.70
	
	

	н79
	
	
	950275.90
	345306.03

	
	-
	61.92
	
	

	н80
	
	
	950246.99
	345360.79

	
	-
	64.48
	
	

	н81
	
	
	950183.27
	345370.67

	
	-
	21.25
	
	

	н82
	
	
	950162.29
	345374.05

	
	-
	33.69
	
	

	н83
	
	
	950128.93
	345378.80

	
	-
	38.41
	
	

	н84
	
	
	950090.82
	345383.60

	
	-
	27.68
	
	

	н85
	
	
	950063.41
	345387.50

	
	-
	38.96
	
	

	н86
	
	
	950024.96
	345393.79

	
	-
	46.70
	
	

	н87
	
	
	949979.37
	345403.92

	
	-
	4.61
	
	

	н88
	
	
	949975.46
	345406.38

	
	-
	7.26
	
	

	н89
	
	
	949968.68
	345408.99

	
	-
	18.92
	
	

	н90
	
	
	949950.05
	345412.34

	
	-
	43.19
	
	

	н91
	
	
	949908.94
	345425.61

	
	-
	86.19
	
	

	н92
	
	
	949834.66
	345469.34

	
	-
	83.61
	
	

	н93
	
	
	949751.07
	345471.48

	
	-
	24.94
	
	

	н94
	
	
	949726.64
	345466.46

	
	-
	175.26
	
	

	н1
	
	
	949551.39
	345468.45

	

	н95
	
	
	951410.38
	343558.49

	
	-
	22.18
	
	

	н96
	
	
	951398.77
	343577.40

	
	-
	25.00
	
	

	н97
	
	
	951385.69
	343598.71

	
	-
	24.99
	
	

	н98
	
	
	951372.61
	343620.01

	
	-
	25.00
	
	

	н99
	
	
	951359.53
	343641.32

	
	-
	24.99
	
	

	н100
	
	
	951346.45
	343662.62

	
	-
	25.00
	
	

	н101
	
	
	951333.37
	343683.93

	
	-
	24.99
	
	

	н102
	
	
	951320.29
	343705.23

	
	-
	25.00
	
	

	н103
	
	
	951307.21
	343726.54

	
	-
	24.99
	
	

	н104
	
	
	951294.13
	343747.84

	
	-
	25.00
	
	

	н105
	
	
	951281.05
	343769.15

	
	-
	24.99
	
	

	н106
	
	
	951267.97
	343790.45

	
	-
	25.00
	
	

	н107
	
	
	951254.89
	343811.76

	
	-
	24.99
	
	

	н108
	
	
	951241.81
	343833.06

	
	-
	25.00
	
	

	н109
	
	
	951228.73
	343854.37

	
	-
	40.00
	
	

	н110
	
	
	951194.64
	343833.44

	
	-
	40.00
	
	

	н111
	
	
	951160.55
	343812.51

	
	-
	24.99
	
	

	н112
	
	
	951173.63
	343791.21

	
	-
	25.00
	
	

	н113
	
	
	951186.71
	343769.90

	
	-
	24.99
	
	

	н114
	
	
	951199.79
	343748.60

	
	-
	25.00
	
	

	н115
	
	
	951212.87
	343727.29

	
	-
	24.99
	
	

	н116
	
	
	951225.95
	343705.99

	
	-
	25.00
	
	

	н117
	
	
	951239.03
	343684.68

	
	-
	24.99
	
	

	н118
	
	
	951252.11
	343663.38

	
	-
	25.00
	
	

	н119
	
	
	951265.20
	343642.07

	
	-
	24.99
	
	

	н120
	
	
	951278.28
	343620.77

	
	-
	25.00
	
	

	н121
	
	
	951291.36
	343599.46

	
	-
	24.99
	
	

	н122
	
	
	951304.44
	343578.16

	
	-
	25.00
	
	

	н123
	
	
	951317.52
	343556.85

	
	-
	17.60
	
	

	н124
	
	
	951326.73
	343541.85

	
	-
	42.63
	
	

	н125
	
	
	951368.55
	343550.17

	
	-
	42.64
	
	

	н95
	
	
	951410.38
	343558.49

	

	н126
	
	
	951301.12
	343537.68

	
	-
	32.76
	
	

	н127
	
	
	951283.98
	343565.60

	
	-
	24.99
	
	

	н128
	
	
	951270.90
	343586.90

	
	-
	25.00
	
	

	н129
	
	
	951257.82
	343608.21

	
	-
	24.99
	
	

	н130
	
	
	951244.74
	343629.51

	
	-
	25.00
	
	

	н131
	
	
	951231.66
	343650.82

	
	-
	24.99
	
	

	н132
	
	
	951218.58
	343672.12

	
	-
	25.00
	
	

	н133
	
	
	951205.50
	343693.43

	
	-
	24.99
	
	

	н134
	
	
	951192.42
	343714.73

	
	-
	25.00
	
	

	н135
	
	
	951179.34
	343736.04

	
	-
	24.99
	
	

	н136
	
	
	951166.26
	343757.34

	
	-
	25.00
	
	

	н137
	
	
	951153.18
	343778.65

	
	-
	24.99
	
	

	н138
	
	
	951140.10
	343799.95

	
	-
	39.99
	
	

	н139
	
	
	951106.01
	343779.03

	
	-
	40.00
	
	

	н140
	
	
	951071.92
	343758.10

	
	-
	25.00
	
	

	н141
	
	
	951085.00
	343736.79

	
	-
	24.99
	
	

	н142
	
	
	951098.08
	343715.49

	
	-
	25.00
	
	

	н143
	
	
	951111.16
	343694.18

	
	-
	24.99
	
	

	н144
	
	
	951124.24
	343672.88

	
	-
	25.00
	
	

	н145
	
	
	951137.33
	343651.57

	
	-
	24.99
	
	

	н146
	
	
	951150.41
	343630.27

	
	-
	25.00
	
	

	н147
	
	
	951163.49
	343608.96

	
	-
	24.99
	
	

	н148
	
	
	951176.57
	343587.66

	
	-
	25.00
	
	

	н149
	
	
	951189.65
	343566.35

	
	-
	24.99
	
	

	н150
	
	
	951202.73
	343545.05

	
	-
	25.00
	
	

	н151
	
	
	951215.81
	343523.74

	
	-
	1.39
	
	

	н152
	
	
	951216.54
	343522.55

	
	-
	43.03
	
	

	н153
	
	
	951258.93
	343529.96

	
	-
	42.89
	
	

	н126
	
	
	951301.12
	343537.68

	

	н154
	
	
	951191.10
	343518.11

	
	-
	16.87
	
	

	н155
	
	
	951182.27
	343532.49

	
	-
	25.00
	
	

	н156
	
	
	951169.19
	343553.80

	
	-
	24.99
	
	

	н157
	
	
	951156.11
	343575.10

	
	-
	25.00
	
	

	н158
	
	
	951143.03
	343596.41

	
	-
	24.99
	
	

	н159
	
	
	951129.95
	343617.71

	
	-
	25.00
	
	

	н160
	
	
	951116.87
	343639.02

	
	-
	24.99
	
	

	н161
	
	
	951103.79
	343660.32

	
	-
	25.00
	
	

	н162
	
	
	951090.71
	343681.63

	
	-
	24.99
	
	

	н163
	
	
	951077.63
	343702.93

	
	-
	25.00
	
	

	н164
	
	
	951064.55
	343724.24

	
	-
	24.99
	
	

	н165
	
	
	951051.47
	343745.54

	
	-
	40.00
	
	

	н166
	
	
	951017.38
	343724.61

	
	-
	40.00
	
	

	н167
	
	
	950983.29
	343703.68

	
	-
	24.99
	
	

	н168
	
	
	950996.37
	343682.38

	
	-
	25.00
	
	

	н169
	
	
	951009.46
	343661.07

	
	-
	24.99
	
	

	н170
	
	
	951022.54
	343639.77

	
	-
	25.00
	
	

	н171
	
	
	951035.62
	343618.46

	
	-
	24.99
	
	

	н172
	
	
	951048.70
	343597.16

	
	-
	25.00
	
	

	н173
	
	
	951061.78
	343575.85

	
	-
	24.99
	
	

	н174
	
	
	951074.86
	343554.55

	
	-
	25.00
	
	

	н175
	
	
	951087.94
	343533.24

	
	-
	24.99
	
	

	н176
	
	
	951101.02
	343511.94

	
	-
	10.14
	
	

	н177
	
	
	951106.33
	343503.29

	
	-
	86.05
	
	

	н154
	
	
	951191.10
	343518.11

	

	н178
	
	
	951087.25
	343499.96

	
	-
	223.00
	
	

	н179
	
	
	950970.57
	343690.00

	
	-
	5.00
	
	

	н180
	
	
	950967.95
	343694.27

	
	-
	5.00
	
	

	н181
	
	
	950963.69
	343691.65

	
	-
	18.48
	
	

	н182
	
	
	950947.94
	343681.98

	
	-
	218.69
	
	

	н183
	
	
	951062.36
	343495.60

	
	-
	25.26
	
	

	н178
	
	
	951087.25
	343499.96

	

	н184
	
	
	951216.17
	343874.83

	
	-
	37.99
	
	

	н185
	
	
	951196.29
	343907.21

	
	-
	24.99
	
	

	н186
	
	
	951183.21
	343928.51

	
	-
	25.00
	
	

	н187
	
	
	951170.13
	343949.82

	
	-
	24.99
	
	

	н188
	
	
	951157.05
	343971.12

	
	-
	25.00
	
	

	н189
	
	
	951143.97
	343992.43

	
	-
	24.99
	
	

	н190
	
	
	951130.89
	344013.73

	
	-
	25.00
	
	

	н191
	
	
	951117.81
	344035.04

	
	-
	24.99
	
	

	н192
	
	
	951104.73
	344056.34

	
	-
	25.00
	
	

	н193
	
	
	951091.65
	344077.65

	
	-
	24.99
	
	

	н194
	
	
	951078.57
	344098.95

	
	-
	25.00
	
	

	н195
	
	
	951065.48
	344120.26

	
	-
	39.99
	
	

	н196
	
	
	951031.40
	344099.33

	
	-
	40.00
	
	

	н197
	
	
	950997.31
	344078.40

	
	-
	25.00
	
	

	н198
	
	
	951010.39
	344057.09

	
	-
	24.99
	
	

	н199
	
	
	951023.47
	344035.79

	
	-
	25.00
	
	

	н200
	
	
	951036.55
	344014.48

	
	-
	24.99
	
	

	н201
	
	
	951049.63
	343993.18

	
	-
	25.00
	
	

	н202
	
	
	951062.71
	343971.87

	
	-
	24.99
	
	

	н203
	
	
	951075.79
	343950.57

	
	-
	25.00
	
	

	н204
	
	
	951088.87
	343929.26

	
	-
	24.99
	
	

	н205
	
	
	951101.95
	343907.96

	
	-
	25.00
	
	

	н206
	
	
	951115.03
	343886.65

	
	-
	24.99
	
	

	н207
	
	
	951128.11
	343865.35

	
	-
	38.00
	
	

	н208
	
	
	951147.99
	343832.96

	
	-
	26.32
	
	

	н209
	
	
	951170.42
	343846.74

	
	-
	26.31
	
	

	н210
	
	
	951192.85
	343860.51

	
	-
	27.36
	
	

	н184
	
	
	951216.17
	343874.83

	

	н211
	
	
	951127.54
	343820.41

	
	-
	40.00
	
	

	н212
	
	
	951106.61
	343854.50

	
	-
	39.99
	
	

	н213
	
	
	951085.68
	343888.58

	
	-
	24.99
	
	

	н214
	
	
	951064.38
	343875.50

	
	-
	25.00
	
	

	н215
	
	
	951043.07
	343862.42

	
	-
	24.99
	
	

	н216
	
	
	951021.77
	343849.34

	
	-
	25.00
	
	

	н217
	
	
	951000.46
	343836.26

	
	-
	24.99
	
	

	н218
	
	
	950979.16
	343823.18

	
	-
	25.00
	
	

	н219
	
	
	950957.85
	343810.10

	
	-
	24.99
	
	

	н220
	
	
	950936.55
	343797.02

	
	-
	25.00
	
	

	н221
	
	
	950915.24
	343783.94

	
	-
	24.99
	
	

	н222
	
	
	950893.94
	343770.86

	
	-
	40.00
	
	

	н223
	
	
	950914.87
	343736.77

	
	-
	40.00
	
	

	н224
	
	
	950935.80
	343702.68

	
	-
	24.99
	
	

	н225
	
	
	950957.10
	343715.76

	
	-
	25.00
	
	

	н226
	
	
	950978.41
	343728.84

	
	-
	25.00
	
	

	н227
	
	
	950999.71
	343741.93

	
	-
	25.00
	
	

	н228
	
	
	951021.02
	343755.01

	
	-
	24.99
	
	

	н229
	
	
	951042.32
	343768.09

	
	-
	25.00
	
	

	н230
	
	
	951063.63
	343781.17

	
	-
	24.99
	
	

	н231
	
	
	951084.93
	343794.25

	
	-
	25.00
	
	

	н232
	
	
	951106.24
	343807.33

	
	-
	24.99
	
	

	н211
	
	
	951127.54
	343820.41

	

	н233
	
	
	951073.13
	343909.04

	
	-
	39.99
	
	

	н234
	
	
	951052.20
	343943.12

	
	-
	40.00
	
	

	н235
	
	
	951031.27
	343977.21

	
	-
	24.99
	
	

	н236
	
	
	951009.97
	343964.13

	
	-
	25.00
	
	

	н237
	
	
	950988.66
	343951.05

	
	-
	24.99
	
	

	н238
	
	
	950967.36
	343937.97

	
	-
	25.00
	
	

	н239
	
	
	950946.05
	343924.89

	
	-
	24.99
	
	

	н240
	
	
	950924.75
	343911.81

	
	-
	25.00
	
	

	н241
	
	
	950903.44
	343898.73

	
	-
	24.99
	
	

	н242
	
	
	950882.14
	343885.65

	
	-
	25.00
	
	

	н243
	
	
	950860.83
	343872.57

	
	-
	24.99
	
	

	н244
	
	
	950839.53
	343859.49

	
	-
	39.99
	
	

	н245
	
	
	950860.45
	343825.40

	
	-
	40.00
	
	

	н246
	
	
	950881.38
	343791.31

	
	-
	25.00
	
	

	н247
	
	
	950902.69
	343804.39

	
	-
	24.99
	
	

	н248
	
	
	950923.99
	343817.47

	
	-
	25.00
	
	

	н249
	
	
	950945.30
	343830.55

	
	-
	24.99
	
	

	н250
	
	
	950966.60
	343843.63

	
	-
	25.00
	
	

	н251
	
	
	950987.91
	343856.71

	
	-
	25.00
	
	

	н252
	
	
	951009.21
	343869.80

	
	-
	25.00
	
	

	н253
	
	
	951030.52
	343882.88

	
	-
	24.99
	
	

	н254
	
	
	951051.82
	343895.96

	
	-
	25.00
	
	

	н233
	
	
	951073.13
	343909.04

	

	н255
	
	
	951018.71
	343997.67

	
	-
	39.99
	
	

	н256
	
	
	950997.78
	344031.75

	
	-
	39.99
	
	

	н257
	
	
	950976.86
	344065.84

	
	-
	25.00
	
	

	н258
	
	
	950955.55
	344052.76

	
	-
	24.99
	
	

	н259
	
	
	950934.25
	344039.68

	
	-
	25.00
	
	

	н260
	
	
	950912.94
	344026.60

	
	-
	24.99
	
	

	н261
	
	
	950891.64
	344013.52

	
	-
	25.00
	
	

	н262
	
	
	950870.33
	344000.44

	
	-
	24.99
	
	

	н263
	
	
	950849.03
	343987.36

	
	-
	25.00
	
	

	н264
	
	
	950827.72
	343974.28

	
	-
	24.99
	
	

	н265
	
	
	950806.42
	343961.20

	
	-
	25.00
	
	

	н266
	
	
	950785.11
	343948.12

	
	-
	40.00
	
	

	н267
	
	
	950806.04
	343914.03

	
	-
	40.00
	
	

	н268
	
	
	950826.97
	343879.94

	
	-
	24.99
	
	

	н269
	
	
	950848.27
	343893.02

	
	-
	25.00
	
	

	н270
	
	
	950869.58
	343906.10

	
	-
	24.99
	
	

	н271
	
	
	950890.88
	343919.18

	
	-
	25.00
	
	

	н272
	
	
	950912.19
	343932.26

	
	-
	24.99
	
	

	н273
	
	
	950933.49
	343945.34

	
	-
	25.00
	
	

	н274
	
	
	950954.80
	343958.42

	
	-
	24.99
	
	

	н275
	
	
	950976.10
	343971.50

	
	-
	25.00
	
	

	н276
	
	
	950997.41
	343984.58

	
	-
	25.00
	
	

	н255
	
	
	951018.71
	343997.67

	

	н277
	
	
	951052.93
	344140.71

	
	-
	33.99
	
	

	н278
	
	
	951035.14
	344169.68

	
	-
	25.00
	
	

	н279
	
	
	951022.06
	344190.99

	
	-
	24.99
	
	

	н280
	
	
	951008.98
	344212.29

	
	-
	25.00
	
	

	н281
	
	
	950995.90
	344233.60

	
	-
	24.99
	
	

	н282
	
	
	950982.82
	344254.90

	
	-
	25.00
	
	

	н283
	
	
	950969.74
	344276.21

	
	-
	24.99
	
	

	н284
	
	
	950956.66
	344297.51

	
	-
	40.00
	
	

	н285
	
	
	950922.57
	344276.58

	
	-
	39.99
	
	

	н286
	
	
	950888.48
	344255.66

	
	-
	25.00
	
	

	н287
	
	
	950901.56
	344234.35

	
	-
	24.99
	
	

	н288
	
	
	950914.64
	344213.05

	
	-
	25.00
	
	

	н289
	
	
	950927.72
	344191.74

	
	-
	24.99
	
	

	н290
	
	
	950940.80
	344170.44

	
	-
	25.00
	
	

	н291
	
	
	950953.88
	344149.13

	
	-
	24.99
	
	

	н292
	
	
	950966.96
	344127.83

	
	-
	34.00
	
	

	н293
	
	
	950984.75
	344098.85

	
	-
	26.60
	
	

	н294
	
	
	951007.42
	344112.77

	
	-
	26.60
	
	

	н295
	
	
	951030.09
	344126.69

	
	-
	26.79
	
	

	н277
	
	
	951052.93
	344140.71

	

	н296
	
	
	950964.30
	344086.29

	
	-
	40.00
	
	

	н297
	
	
	950943.37
	344120.38

	
	-
	40.00
	
	

	н298
	
	
	950922.44
	344154.47

	
	-
	24.99
	
	

	н299
	
	
	950901.14
	344141.39

	
	-
	25.00
	
	

	н300
	
	
	950879.83
	344128.31

	
	-
	24.99
	
	

	н301
	
	
	950858.53
	344115.23

	
	-
	25.00
	
	

	н302
	
	
	950837.22
	344102.15

	
	-
	24.99
	
	

	н303
	
	
	950815.92
	344089.07

	
	-
	25.00
	
	

	н304
	
	
	950794.61
	344075.99

	
	-
	24.99
	
	

	н305
	
	
	950773.31
	344062.91

	
	-
	16.31
	
	

	н306
	
	
	950759.41
	344054.37

	
	-
	43.02
	
	

	н307
	
	
	950766.82
	344011.99

	
	-
	43.03
	
	

	н308
	
	
	950774.23
	343969.60

	
	-
	23.03
	
	

	н309
	
	
	950793.86
	343981.65

	
	-
	24.99
	
	

	н310
	
	
	950815.16
	343994.73

	
	-
	25.00
	
	

	н311
	
	
	950836.47
	344007.81

	
	-
	24.99
	
	

	н312
	
	
	950857.77
	344020.89

	
	-
	25.00
	
	

	н313
	
	
	950879.08
	344033.97

	
	-
	24.99
	
	

	н314
	
	
	950900.38
	344047.05

	
	-
	25.00
	
	

	н315
	
	
	950921.69
	344060.13

	
	-
	24.99
	
	

	н316
	
	
	950942.99
	344073.21

	
	-
	25.00
	
	

	н296
	
	
	950964.30
	344086.29

	

	н317
	
	
	950909.88
	344174.92

	
	-
	39.99
	
	

	н318
	
	
	950888.96
	344209.01

	
	-
	40.00
	
	

	н319
	
	
	950868.03
	344243.10

	
	-
	25.00
	
	

	н320
	
	
	950846.72
	344230.02

	
	-
	24.99
	
	

	н321
	
	
	950825.42
	344216.94

	
	-
	25.00
	
	

	н322
	
	
	950804.11
	344203.86

	
	-
	24.99
	
	

	н323
	
	
	950782.81
	344190.78

	
	-
	25.00
	
	

	н324
	
	
	950761.50
	344177.70

	
	-
	24.99
	
	

	н325
	
	
	950740.20
	344164.62

	
	-
	0.07
	
	

	н326
	
	
	950740.14
	344164.58

	
	-
	86.05
	
	

	н327
	
	
	950754.96
	344079.81

	
	-
	31.78
	
	

	н328
	
	
	950782.05
	344096.44

	
	-
	25.00
	
	

	н329
	
	
	950803.36
	344109.52

	
	-
	24.99
	
	

	н330
	
	
	950824.66
	344122.60

	
	-
	25.00
	
	

	н331
	
	
	950845.97
	344135.68

	
	-
	24.99
	
	

	н332
	
	
	950867.27
	344148.76

	
	-
	25.00
	
	

	н333
	
	
	950888.58
	344161.84

	
	-
	24.99
	
	

	н317
	
	
	950909.88
	344174.92

	

	н334
	
	
	950940.96
	344323.08

	
	-
	24.99
	
	

	н335
	
	
	950927.88
	344344.38

	
	-
	24.65
	
	

	н336
	
	
	950914.98
	344365.39

	
	-
	25.00
	
	

	н337
	
	
	950901.90
	344386.70

	
	-
	24.99
	
	

	н338
	
	
	950888.82
	344408.00

	
	-
	25.00
	
	

	н339
	
	
	950875.74
	344429.31

	
	-
	24.99
	
	

	н340
	
	
	950862.66
	344450.61

	
	-
	25.00
	
	

	н341
	
	
	950849.58
	344471.92

	
	-
	24.99
	
	

	н342
	
	
	950836.50
	344493.22

	
	-
	12.56
	
	

	н343
	
	
	950829.92
	344503.93

	
	-
	86.05
	
	

	н344
	
	
	950745.15
	344489.11

	
	-
	19.28
	
	

	н345
	
	
	950755.24
	344472.67

	
	-
	24.99
	
	

	н346
	
	
	950768.32
	344451.37

	
	-
	25.00
	
	

	н347
	
	
	950781.40
	344430.06

	
	-
	24.99
	
	

	н348
	
	
	950794.48
	344408.76

	
	-
	25.00
	
	

	н349
	
	
	950807.56
	344387.45

	
	-
	24.99
	
	

	н350
	
	
	950820.64
	344366.15

	
	-
	25.00
	
	

	н351
	
	
	950833.72
	344344.84

	
	-
	25.00
	
	

	н352
	
	
	950846.81
	344323.54

	
	-
	24.64
	
	

	н353
	
	
	950859.70
	344302.53

	
	-
	25.00
	
	

	н354
	
	
	950872.78
	344281.22

	
	-
	40.00
	
	

	н355
	
	
	950906.87
	344302.15

	
	-
	40.00
	
	

	н334
	
	
	950940.96
	344323.08

	

	н356
	
	
	950852.33
	344268.66

	
	-
	40.00
	
	

	н357
	
	
	950831.40
	344302.75

	
	-
	127.41
	
	

	н358
	
	
	950764.74
	344411.34

	
	-
	86.05
	
	

	н359
	
	
	950719.71
	344484.67

	
	-
	34.98
	
	

	н360
	
	
	950685.25
	344478.64

	
	-
	79.99
	
	

	н361
	
	
	950699.02
	344399.84

	
	-
	163.52
	
	

	н362
	
	
	950727.18
	344238.76

	
	-
	40.35
	
	

	н363
	
	
	950743.50
	344201.85

	
	-
	27.70
	
	

	н364
	
	
	950767.11
	344216.34

	
	-
	25.00
	
	

	н365
	
	
	950788.42
	344229.42

	
	-
	24.99
	
	

	н366
	
	
	950809.72
	344242.50

	
	-
	25.00
	
	

	н367
	
	
	950831.03
	344255.58

	
	-
	24.99
	
	

	н356
	
	
	950852.33
	344268.66

	

	н368
	
	
	950817.22
	344524.62

	
	-
	374.11
	
	

	н369
	
	
	950621.48
	344843.44

	
	-
	322.48
	
	

	н370
	
	
	950677.01
	344525.77

	
	-
	24.97
	
	

	н371
	
	
	950681.31
	344501.17

	
	-
	29.99
	
	

	н372
	
	
	950710.87
	344506.27

	
	-
	107.92
	
	

	н368
	
	
	950817.22
	344524.62

	

	н373
	
	
	951033.78
	343484.81

	
	-
	86.05
	
	

	н374
	
	
	950988.76
	343558.15

	
	-
	12.97
	
	

	н375
	
	
	950975.98
	343555.92

	
	-
	25.00
	
	

	н376
	
	
	950951.35
	343551.62

	
	-
	25.00
	
	

	н377
	
	
	950926.72
	343547.31

	
	-
	24.99
	
	

	н378
	
	
	950902.10
	343543.01

	
	-
	25.00
	
	

	н379
	
	
	950877.47
	343538.70

	
	-
	25.00
	
	

	н380
	
	
	950852.84
	343534.40

	
	-
	24.99
	
	

	н381
	
	
	950828.22
	343530.09

	
	-
	25.00
	
	

	н382
	
	
	950803.59
	343525.79

	
	-
	25.00
	
	

	н383
	
	
	950778.96
	343521.48

	
	-
	24.99
	
	

	н384
	
	
	950754.34
	343517.18

	
	-
	39.99
	
	

	н385
	
	
	950761.22
	343477.78

	
	-
	40.00
	
	

	н386
	
	
	950768.11
	343438.37

	
	-
	25.00
	
	

	н387
	
	
	950792.74
	343442.68

	
	-
	25.00
	
	

	н388
	
	
	950817.37
	343446.98

	
	-
	24.99
	
	

	н389
	
	
	950841.99
	343451.29

	
	-
	25.00
	
	

	н390
	
	
	950866.62
	343455.59

	
	-
	25.00
	
	

	н391
	
	
	950891.25
	343459.90

	
	-
	24.99
	
	

	н392
	
	
	950915.87
	343464.20

	
	-
	25.00
	
	

	н393
	
	
	950940.50
	343468.51

	
	-
	25.00
	
	

	н394
	
	
	950965.13
	343472.81

	
	-
	24.99
	
	

	н395
	
	
	950989.75
	343477.12

	
	-
	25.00
	
	

	н396
	
	
	951014.38
	343481.42

	
	-
	19.69
	
	

	н373
	
	
	951033.78
	343484.81

	

	н397
	
	
	950947.82
	343575.37

	
	-
	39.99
	
	

	н398
	
	
	950940.82
	343614.75

	
	-
	30.55
	
	

	н399
	
	
	950935.47
	343644.83

	
	-
	10.13
	
	

	н400
	
	
	950930.22
	343653.50

	
	-
	21.72
	
	

	н401
	
	
	950908.82
	343649.76

	
	-
	25.00
	
	

	н402
	
	
	950884.19
	343645.45

	
	-
	25.00
	
	

	н403
	
	
	950859.56
	343641.15

	
	-
	24.99
	
	

	н404
	
	
	950834.94
	343636.84

	
	-
	25.00
	
	

	н405
	
	
	950810.31
	343632.54

	
	-
	25.00
	
	

	н406
	
	
	950785.68
	343628.23

	
	-
	24.99
	
	

	н407
	
	
	950761.06
	343623.93

	
	-
	25.00
	
	

	н408
	
	
	950736.43
	343619.63

	
	-
	40.00
	
	

	н409
	
	
	950743.32
	343580.22

	
	-
	39.99
	
	

	н410
	
	
	950750.21
	343540.82

	
	-
	24.99
	
	

	н411
	
	
	950774.83
	343545.13

	
	-
	25.00
	
	

	н412
	
	
	950799.46
	343549.43

	
	-
	25.00
	
	

	н413
	
	
	950824.09
	343553.73

	
	-
	24.99
	
	

	н414
	
	
	950848.71
	343558.04

	
	-
	25.00
	
	

	н415
	
	
	950873.34
	343562.34

	
	-
	24.99
	
	

	н416
	
	
	950897.96
	343566.65

	
	-
	25.00
	
	

	н417
	
	
	950922.59
	343570.95

	
	-
	25.00
	
	

	н418
	
	
	950947.22
	343575.26

	
	-
	0.61
	
	

	н397
	
	
	950947.82
	343575.37

	

	н419
	
	
	950916.71
	343675.50

	
	-
	285.08
	
	

	н420
	
	
	950767.55
	343918.45

	
	-
	82.10
	
	

	н421
	
	
	950686.67
	343904.31

	
	-
	260.00
	
	

	н422
	
	
	950731.44
	343648.19

	
	-
	4.99
	
	

	н423
	
	
	950732.30
	343643.27

	
	-
	187.20
	
	

	н419
	
	
	950916.71
	343675.50

	

	н424
	
	
	950744.47
	343434.24

	
	-
	80.00
	
	

	н425
	
	
	950730.70
	343513.05

	
	-
	9.00
	
	

	н426
	
	
	950721.83
	343511.50

	
	-
	25.00
	
	

	н427
	
	
	950697.20
	343507.19

	
	-
	24.99
	
	

	н428
	
	
	950672.58
	343502.89

	
	-
	25.00
	
	

	н429
	
	
	950647.95
	343498.58

	
	-
	25.00
	
	

	н430
	
	
	950623.32
	343494.28

	
	-
	24.99
	
	

	н431
	
	
	950598.70
	343489.97

	
	-
	25.00
	
	

	н432
	
	
	950574.07
	343485.67

	
	-
	25.00
	
	

	н433
	
	
	950549.44
	343481.36

	
	-
	39.99
	
	

	н434
	
	
	950556.33
	343441.96

	
	-
	39.99
	
	

	н435
	
	
	950563.22
	343402.56

	
	-
	25.00
	
	

	н436
	
	
	950587.85
	343406.86

	
	-
	24.99
	
	

	н437
	
	
	950612.47
	343411.17

	
	-
	25.00
	
	

	н438
	
	
	950637.10
	343415.47

	
	-
	25.00
	
	

	н439
	
	
	950661.73
	343419.78

	
	-
	24.99
	
	

	н440
	
	
	950686.35
	343424.08

	
	-
	25.00
	
	

	н441
	
	
	950710.98
	343428.39

	
	-
	25.00
	
	

	н442
	
	
	950735.61
	343432.69

	
	-
	8.99
	
	

	н424
	
	
	950744.47
	343434.24

	

	н443
	
	
	950726.56
	343536.69

	
	-
	79.99
	
	

	н444
	
	
	950712.79
	343615.49

	
	-
	9.00
	
	

	н445
	
	
	950703.92
	343613.94

	
	-
	24.99
	
	

	н446
	
	
	950679.30
	343609.64

	
	-
	25.00
	
	

	н447
	
	
	950654.67
	343605.33

	
	-
	25.00
	
	

	н448
	
	
	950630.04
	343601.03

	
	-
	24.99
	
	

	н449
	
	
	950605.42
	343596.73

	
	-
	25.00
	
	

	н450
	
	
	950580.79
	343592.42

	
	-
	25.00
	
	

	н451
	
	
	950556.16
	343588.12

	
	-
	24.99
	
	

	н452
	
	
	950531.54
	343583.81

	
	-
	39.99
	
	

	н453
	
	
	950538.42
	343544.41

	
	-
	39.99
	
	

	н454
	
	
	950545.31
	343505.01

	
	-
	25.00
	
	

	н455
	
	
	950569.94
	343509.31

	
	-
	24.99
	
	

	н456
	
	
	950594.56
	343513.62

	
	-
	25.00
	
	

	н457
	
	
	950619.19
	343517.92

	
	-
	25.00
	
	

	н458
	
	
	950643.82
	343522.22

	
	-
	24.99
	
	

	н459
	
	
	950668.44
	343526.53

	
	-
	25.00
	
	

	н460
	
	
	950693.07
	343530.83

	
	-
	25.00
	
	

	н461
	
	
	950717.70
	343535.14

	
	-
	8.99
	
	

	н443
	
	
	950726.56
	343536.69

	

	н462
	
	
	950708.66
	343639.13

	
	-
	40.00
	
	

	н463
	
	
	950701.77
	343678.54

	
	-
	24.99
	
	

	н464
	
	
	950697.46
	343703.16

	
	-
	25.00
	
	

	н465
	
	
	950693.16
	343727.79

	
	-
	25.00
	
	

	н466
	
	
	950688.86
	343752.42

	
	-
	24.99
	
	

	н467
	
	
	950684.55
	343777.04

	
	-
	25.00
	
	

	н468
	
	
	950680.25
	343801.67

	
	-
	25.00
	
	

	н469
	
	
	950675.94
	343826.30

	
	-
	24.99
	
	

	н470
	
	
	950671.64
	343850.92

	
	-
	25.00
	
	

	н471
	
	
	950667.33
	343875.55

	
	-
	25.00
	
	

	н472
	
	
	950663.03
	343900.18

	
	-
	40.00
	
	

	н473
	
	
	950623.62
	343893.29

	
	-
	39.99
	
	

	н474
	
	
	950584.22
	343886.40

	
	-
	24.99
	
	

	н475
	
	
	950588.53
	343861.78

	
	-
	25.00
	
	

	н476
	
	
	950592.83
	343837.15

	
	-
	25.00
	
	

	н477
	
	
	950597.14
	343812.52

	
	-
	24.99
	
	

	н478
	
	
	950601.44
	343787.90

	
	-
	25.00
	
	

	н479
	
	
	950605.75
	343763.27

	
	-
	25.00
	
	

	н480
	
	
	950610.05
	343738.64

	
	-
	24.99
	
	

	н481
	
	
	950614.35
	343714.02

	
	-
	25.00
	
	

	н482
	
	
	950618.66
	343689.39

	
	-
	25.00
	
	

	н483
	
	
	950622.96
	343664.76

	
	-
	39.99
	
	

	н484
	
	
	950629.85
	343625.36

	
	-
	25.00
	
	

	н485
	
	
	950654.48
	343629.66

	
	-
	24.99
	
	

	н486
	
	
	950679.10
	343633.97

	
	-
	25.00
	
	

	н487
	
	
	950703.73
	343638.27

	
	-
	5.00
	
	

	н462
	
	
	950708.66
	343639.13

	

	н488
	
	
	950606.21
	343621.23

	
	-
	39.99
	
	

	н489
	
	
	950599.32
	343660.63

	
	-
	25.00
	
	

	н490
	
	
	950595.02
	343685.26

	
	-
	24.99
	
	

	н491
	
	
	950590.71
	343709.88

	
	-
	25.00
	
	

	н492
	
	
	950586.41
	343734.51

	
	-
	25.00
	
	

	н493
	
	
	950582.10
	343759.14

	
	-
	24.99
	
	

	н494
	
	
	950577.80
	343783.76

	
	-
	25.00
	
	

	н495
	
	
	950573.49
	343808.39

	
	-
	25.00
	
	

	н496
	
	
	950569.19
	343833.02

	
	-
	24.99
	
	

	н497
	
	
	950564.89
	343857.64

	
	-
	25.00
	
	

	н498
	
	
	950560.58
	343882.27

	
	-
	39.99
	
	

	н499
	
	
	950521.18
	343875.38

	
	-
	39.99
	
	

	н500
	
	
	950481.78
	343868.50

	
	-
	25.00
	
	

	н501
	
	
	950486.08
	343843.87

	
	-
	25.00
	
	

	н502
	
	
	950490.38
	343819.24

	
	-
	24.99
	
	

	н503
	
	
	950494.69
	343794.62

	
	-
	25.00
	
	

	н504
	
	
	950498.99
	343769.99

	
	-
	25.00
	
	

	н505
	
	
	950503.30
	343745.36

	
	-
	24.99
	
	

	н506
	
	
	950507.60
	343720.74

	
	-
	25.00
	
	

	н507
	
	
	950511.91
	343696.11

	
	-
	25.00
	
	

	н508
	
	
	950516.21
	343671.48

	
	-
	24.99
	
	

	н509
	
	
	950520.52
	343646.86

	
	-
	40.00
	
	

	н510
	
	
	950527.40
	343607.45

	
	-
	25.00
	
	

	н511
	
	
	950552.03
	343611.76

	
	-
	25.00
	
	

	н512
	
	
	950576.66
	343616.06

	
	-
	24.99
	
	

	н513
	
	
	950601.28
	343620.37

	
	-
	5.00
	
	

	н488
	
	
	950606.21
	343621.23

	

	н514
	
	
	950533.67
	343397.39

	
	-
	40.00
	
	

	н515
	
	
	950526.78
	343436.80

	
	-
	39.99
	
	

	н516
	
	
	950519.89
	343476.20

	
	-
	24.99
	
	

	н517
	
	
	950495.27
	343471.89

	
	-
	25.00
	
	

	н518
	
	
	950470.64
	343467.59

	
	-
	25.00
	
	

	н519
	
	
	950446.01
	343463.29

	
	-
	24.99
	
	

	н520
	
	
	950421.39
	343458.98

	
	-
	25.00
	
	

	н521
	
	
	950396.76
	343454.68

	
	-
	25.00
	
	

	н522
	
	
	950372.13
	343450.37

	
	-
	33.99
	
	

	н523
	
	
	950338.64
	343444.52

	
	-
	21.20
	
	

	н524
	
	
	950342.29
	343423.63

	
	-
	29.39
	
	

	н525
	
	
	950347.35
	343394.67

	
	-
	29.40
	
	

	н526
	
	
	950352.42
	343365.71

	
	-
	33.99
	
	

	н527
	
	
	950385.91
	343371.57

	
	-
	24.99
	
	

	н528
	
	
	950410.53
	343375.87

	
	-
	25.00
	
	

	н529
	
	
	950435.16
	343380.18

	
	-
	25.00
	
	

	н530
	
	
	950459.79
	343384.48

	
	-
	24.99
	
	

	н531
	
	
	950484.41
	343388.78

	
	-
	25.00
	
	

	н532
	
	
	950509.04
	343393.09

	
	-
	25.00
	
	

	н514
	
	
	950533.67
	343397.39

	

	н533
	
	
	950515.76
	343499.84

	
	-
	39.99
	
	

	н534
	
	
	950508.87
	343539.24

	
	-
	40.00
	
	

	н535
	
	
	950501.99
	343578.65

	
	-
	25.00
	
	

	н536
	
	
	950477.36
	343574.34

	
	-
	25.00
	
	

	н537
	
	
	950452.73
	343570.04

	
	-
	24.99
	
	

	н538
	
	
	950428.11
	343565.73

	
	-
	25.00
	
	

	н539
	
	
	950403.48
	343561.43

	
	-
	25.00
	
	

	н540
	
	
	950378.85
	343557.12

	
	-
	24.99
	
	

	н541
	
	
	950354.23
	343552.82

	
	-
	33.99
	
	

	н542
	
	
	950320.74
	343546.97

	
	-
	50.60
	
	

	н543
	
	
	950329.45
	343497.12

	
	-
	29.39
	
	

	н544
	
	
	950334.51
	343468.16

	
	-
	33.99
	
	

	н545
	
	
	950368.00
	343474.01

	
	-
	25.00
	
	

	н546
	
	
	950392.63
	343478.32

	
	-
	24.99
	
	

	н547
	
	
	950417.25
	343482.62

	
	-
	25.00
	
	

	н548
	
	
	950441.88
	343486.93

	
	-
	25.00
	
	

	н549
	
	
	950466.51
	343491.23

	
	-
	24.99
	
	

	н550
	
	
	950491.13
	343495.54

	
	-
	25.00
	
	

	н533
	
	
	950515.76
	343499.84

	

	н551
	
	
	950497.86
	343602.29

	
	-
	39.99
	
	

	н552
	
	
	950490.97
	343641.69

	
	-
	25.00
	
	

	н553
	
	
	950486.66
	343666.32

	
	-
	24.99
	
	

	н554
	
	
	950482.36
	343690.94

	
	-
	25.00
	
	

	н555
	
	
	950478.05
	343715.57

	
	-
	25.00
	
	

	н556
	
	
	950473.75
	343740.20

	
	-
	24.99
	
	

	н557
	
	
	950469.44
	343764.82

	
	-
	25.00
	
	

	н558
	
	
	950465.14
	343789.45

	
	-
	25.00
	
	

	н559
	
	
	950460.83
	343814.08

	
	-
	24.99
	
	

	н560
	
	
	950456.53
	343838.70

	
	-
	25.00
	
	

	н561
	
	
	950452.22
	343863.33

	
	-
	39.99
	
	

	н562
	
	
	950412.82
	343856.44

	
	-
	39.99
	
	

	н563
	
	
	950373.42
	343849.55

	
	-
	24.99
	
	

	н564
	
	
	950377.72
	343824.93

	
	-
	25.00
	
	

	н565
	
	
	950382.03
	343800.30

	
	-
	25.00
	
	

	н566
	
	
	950386.33
	343775.67

	
	-
	24.99
	
	

	н567
	
	
	950390.64
	343751.05

	
	-
	25.00
	
	

	н568
	
	
	950394.94
	343726.42

	
	-
	24.99
	
	

	н569
	
	
	950399.25
	343701.80

	
	-
	25.00
	
	

	н570
	
	
	950403.55
	343677.17

	
	-
	25.00
	
	

	н571
	
	
	950407.86
	343652.54

	
	-
	24.99
	
	

	н572
	
	
	950412.16
	343627.92

	
	-
	40.00
	
	

	н573
	
	
	950419.05
	343588.51

	
	-
	24.99
	
	

	н574
	
	
	950443.67
	343592.82

	
	-
	25.00
	
	

	н575
	
	
	950468.30
	343597.12

	
	-
	25.00
	
	

	н576
	
	
	950492.93
	343601.43

	
	-
	5.00
	
	

	н551
	
	
	950497.86
	343602.29

	

	н577
	
	
	950395.41
	343584.38

	
	-
	39.99
	
	

	н578
	
	
	950388.52
	343623.78

	
	-
	25.00
	
	

	н579
	
	
	950384.21
	343648.41

	
	-
	25.00
	
	

	н580
	
	
	950379.91
	343673.04

	
	-
	24.99
	
	

	н581
	
	
	950375.60
	343697.66

	
	-
	25.00
	
	

	н582
	
	
	950371.30
	343722.29

	
	-
	25.00
	
	

	н583
	
	
	950367.00
	343746.92

	
	-
	24.99
	
	

	н584
	
	
	950362.69
	343771.54

	
	-
	25.00
	
	

	н585
	
	
	950358.39
	343796.17

	
	-
	25.00
	
	

	н586
	
	
	950354.08
	343820.80

	
	-
	24.99
	
	

	н587
	
	
	950349.78
	343845.42

	
	-
	40.00
	
	

	н588
	
	
	950310.37
	343838.54

	
	-
	39.99
	
	

	н589
	
	
	950270.97
	343831.65

	
	-
	25.00
	
	

	н590
	
	
	950275.28
	343807.02

	
	-
	25.00
	
	

	н591
	
	
	950279.58
	343782.39

	
	-
	24.99
	
	

	н592
	
	
	950283.89
	343757.77

	
	-
	25.00
	
	

	н593
	
	
	950288.19
	343733.14

	
	-
	25.00
	
	

	н594
	
	
	950292.49
	343708.51

	
	-
	24.99
	
	

	н595
	
	
	950296.80
	343683.89

	
	-
	25.00
	
	

	н596
	
	
	950301.10
	343659.26

	
	-
	25.00
	
	

	н597
	
	
	950305.41
	343634.63

	
	-
	24.99
	
	

	н598
	
	
	950309.71
	343610.01

	
	-
	39.99
	
	

	н599
	
	
	950316.60
	343570.61

	
	-
	25.00
	
	

	н600
	
	
	950341.23
	343574.91

	
	-
	24.99
	
	

	н601
	
	
	950365.85
	343579.21

	
	-
	25.00
	
	

	н602
	
	
	950390.48
	343583.52

	
	-
	5.00
	
	

	н577
	
	
	950395.41
	343584.38

	

	603
	
	
	950322.86
	343360.55

	
	-
	183.99
	
	

	604
	
	
	950291.18
	343541.80

	
	-
	105.14
	
	

	605
	
	
	950187.61
	343523.69

	
	-
	28.16
	
	

	606
	
	
	950185.28
	343495.62

	
	-
	162.89
	
	

	607
	
	
	950255.95
	343348.85

	
	-
	67.92
	
	

	603
	
	
	950322.86
	343360.55

	

	н608
	
	
	950287.05
	343565.44

	
	-
	750.99
	
	

	н609
	
	
	950157.74
	344305.22

	
	-
	37.27
	
	

	н610
	
	
	950151.32
	344341.94

	
	-
	45.66
	
	

	н611
	
	
	950131.75
	344300.68

	
	-
	291.98
	
	

	н612
	
	
	950006.62
	344036.87

	
	-
	423.70
	
	

	н613
	
	
	950204.20
	343662.05

	
	-
	115.03
	
	

	н614
	
	
	950188.11
	343548.15

	
	-
	100.43
	
	

	н608
	
	
	950287.05
	343565.44

	

	н615
	
	
	950747.50
	343945.40

	
	-
	4.99
	
	

	н616
	
	
	950746.64
	343950.32

	
	-
	213.00
	
	

	н617
	
	
	950709.97
	344160.14

	
	-
	275.00
	
	

	н618
	
	
	950439.07
	344112.79

	
	-
	217.99
	
	

	н619
	
	
	950476.61
	343898.05

	
	-
	274.99
	
	

	н615
	
	
	950747.50
	343945.40

	

	н620
	
	
	950447.06
	343892.88

	
	-
	218.00
	
	

	н621
	
	
	950409.52
	344107.63

	
	-
	79.99
	
	

	н622
	
	
	950330.72
	344093.85

	
	-
	217.99
	
	

	н623
	
	
	950368.25
	343879.11

	
	-
	80.00
	
	

	н620
	
	
	950447.06
	343892.88

	

	н624
	
	
	950344.61
	343874.97

	
	-
	25.00
	
	

	н625
	
	
	950340.31
	343899.60

	
	-
	25.00
	
	

	н626
	
	
	950336.00
	343924.23

	
	-
	24.99
	
	

	н627
	
	
	950331.70
	343948.85

	
	-
	25.00
	
	

	н628
	
	
	950327.39
	343973.48

	
	-
	25.00
	
	

	н629
	
	
	950323.09
	343998.11

	
	-
	24.99
	
	

	н630
	
	
	950318.78
	344022.73

	
	-
	25.00
	
	

	н631
	
	
	950314.48
	344047.36

	
	-
	39.99
	
	

	н632
	
	
	950307.59
	344086.76

	
	-
	4.99
	
	

	н633
	
	
	950302.67
	344085.90

	
	-
	25.00
	
	

	н634
	
	
	950278.04
	344081.60

	
	-
	25.00
	
	

	н635
	
	
	950253.41
	344077.29

	
	-
	24.99
	
	

	н636
	
	
	950228.79
	344072.99

	
	-
	39.99
	
	

	н637
	
	
	950235.67
	344033.59

	
	-
	25.00
	
	

	н638
	
	
	950239.98
	344008.96

	
	-
	25.00
	
	

	н639
	
	
	950244.28
	343984.33

	
	-
	24.99
	
	

	н640
	
	
	950248.59
	343959.71

	
	-
	25.00
	
	

	н641
	
	
	950252.89
	343935.08

	
	-
	25.00
	
	

	н642
	
	
	950257.20
	343910.45

	
	-
	24.99
	
	

	н643
	
	
	950261.50
	343885.83

	
	-
	24.99
	
	

	н644
	
	
	950265.80
	343861.21

	
	-
	40.00
	
	

	н645
	
	
	950305.21
	343868.09

	
	-
	39.99
	
	

	н624
	
	
	950344.61
	343874.97

	

	н646
	
	
	950704.80
	344189.69

	
	-
	40.00
	
	

	н647
	
	
	950697.91
	344229.10

	
	-
	39.99
	
	

	н648
	
	
	950691.03
	344268.50

	
	-
	25.00
	
	

	н649
	
	
	950666.40
	344264.19

	
	-
	25.00
	
	

	н650
	
	
	950641.77
	344259.89

	
	-
	24.99
	
	

	н651
	
	
	950617.15
	344255.59

	
	-
	25.00
	
	

	н652
	
	
	950592.52
	344251.28

	
	-
	25.00
	
	

	н653
	
	
	950567.89
	344246.98

	
	-
	24.99
	
	

	н654
	
	
	950543.27
	344242.67

	
	-
	25.00
	
	

	н655
	
	
	950518.64
	344238.37

	
	-
	25.00
	
	

	н656
	
	
	950494.01
	344234.06

	
	-
	24.99
	
	

	н657
	
	
	950469.39
	344229.76

	
	-
	25.00
	
	

	н658
	
	
	950444.76
	344225.45

	
	-
	25.00
	
	

	н659
	
	
	950420.13
	344221.15

	
	-
	39.99
	
	

	н660
	
	
	950427.02
	344181.75

	
	-
	40.00
	
	

	н661
	
	
	950433.91
	344142.34

	
	-
	25.00
	
	

	н662
	
	
	950458.54
	344146.65

	
	-
	24.99
	
	

	н663
	
	
	950483.16
	344150.95

	
	-
	25.00
	
	

	н664
	
	
	950507.79
	344155.26

	
	-
	24.99
	
	

	н665
	
	
	950532.41
	344159.56

	
	-
	25.00
	
	

	н666
	
	
	950557.04
	344163.87

	
	-
	25.00
	
	

	н667
	
	
	950581.67
	344168.17

	
	-
	24.99
	
	

	н668
	
	
	950606.29
	344172.48

	
	-
	25.00
	
	

	н669
	
	
	950630.92
	344176.78

	
	-
	25.00
	
	

	н670
	
	
	950655.55
	344181.08

	
	-
	24.99
	
	

	н671
	
	
	950680.17
	344185.39

	
	-
	25.00
	
	

	н646
	
	
	950704.80
	344189.69

	

	н672
	
	
	950686.89
	344292.14

	
	-
	39.99
	
	

	н673
	
	
	950680.01
	344331.54

	
	-
	40.00
	
	

	н674
	
	
	950673.12
	344370.95

	
	-
	25.00
	
	

	н675
	
	
	950648.49
	344366.64

	
	-
	24.99
	
	

	н676
	
	
	950623.87
	344362.34

	
	-
	25.00
	
	

	н677
	
	
	950599.24
	344358.03

	
	
	25.00
	
	

	н678
	
	
	950574.61
	344353.73

	
	-
	24.99
	
	

	н679
	
	
	950549.99
	344349.42

	
	-
	25.00
	
	

	н680
	
	
	950525.36
	344345.12

	
	-
	25.00
	
	

	н681
	
	
	950500.73
	344340.81

	
	-
	24.99
	
	

	н682
	
	
	950476.11
	344336.51

	
	-
	25.00
	
	

	н683
	
	
	950451.48
	344332.20

	
	-
	25.00
	
	

	н684
	
	
	950426.85
	344327.90

	
	-
	24.99
	
	

	н685
	
	
	950402.23
	344323.59

	
	-
	39.99
	
	

	н686
	
	
	950409.11
	344284.19

	
	-
	39.99
	
	

	н687
	
	
	950416.00
	344244.79

	
	-
	25.00
	
	

	н688
	
	
	950440.63
	344249.09

	
	-
	24.99
	
	

	н689
	
	
	950465.25
	344253.40

	
	-
	25.00
	
	

	н690
	
	
	950489.88
	344257.70

	
	-
	25.00
	
	

	н691
	
	
	950514.51
	344262.01

	
	-
	24.99
	
	

	н692
	
	
	950539.13
	344266.31

	
	-
	25.00
	
	

	н693
	
	
	950563.76
	344270.62

	
	-
	25.00
	
	

	н694
	
	
	950588.39
	344274.92

	
	-
	24.99
	
	

	н695
	
	
	950613.01
	344279.23

	
	-
	25.00
	
	

	н696
	
	
	950637.64
	344283.53

	
	-
	25.00
	
	

	н697
	
	
	950662.27
	344287.84

	
	-
	24.99
	
	

	н672
	
	
	950686.89
	344292.14

	

	н698
	
	
	950668.99
	344394.59

	
	-
	39.99
	
	

	н699
	
	
	950662.10
	344433.99

	
	-
	39.99
	
	

	н700
	
	
	950655.21
	344473.39

	
	-
	24.99
	
	

	н701
	
	
	950630.59
	344469.09

	
	-
	25.00
	
	

	н702
	
	
	950605.96
	344464.78

	
	-
	25.00
	
	

	н703
	
	
	950581.33
	344460.48

	
	-
	24.99
	
	

	н704
	
	
	950556.71
	344456.17

	
	-
	25.00
	
	

	н705
	
	
	950532.08
	344451.87

	
	-
	25.00
	
	

	н706
	
	
	950507.45
	344447.56

	
	-
	24.99
	
	

	н707
	
	
	950482.83
	344443.26

	
	-
	25.00
	
	

	н708
	
	
	950458.20
	344438.96

	
	-
	25.00
	
	

	н709
	
	
	950433.57
	344434.65

	
	-
	24.99
	
	

	н710
	
	
	950408.95
	344430.35

	
	-
	25.00
	
	

	н711
	
	
	950384.32
	344426.04

	
	-
	39.99
	
	

	н712
	
	
	950391.21
	344386.64

	
	-
	39.99
	
	

	н713
	
	
	950398.09
	344347.24

	
	-
	25.00
	
	

	н714
	
	
	950422.72
	344351.54

	
	-
	25.00
	
	

	н715
	
	
	950447.35
	344355.85

	
	-
	24.99
	
	

	н716
	
	
	950471.97
	344360.15

	
	-
	25.00
	
	

	н717
	
	
	950496.60
	344364.45

	
	-
	25.00
	
	

	н718
	
	
	950521.23
	344368.76

	
	-
	24.99
	
	

	н719
	
	
	950545.85
	344373.06

	
	-
	25.00
	
	

	н720
	
	
	950570.48
	344377.37

	
	-
	25.00
	
	

	н721
	
	
	950595.11
	344381.67

	
	-
	24.99
	
	

	н722
	
	
	950619.73
	344385.98

	
	-
	25.00
	
	

	н723
	
	
	950644.36
	344390.28

	
	-
	25.00
	
	

	н698
	
	
	950668.99
	344394.59

	

	н724
	
	
	950404.36
	344137.18

	
	-
	79.99
	
	

	н725
	
	
	950390.58
	344215.98

	
	-
	8.99
	
	

	н726
	
	
	950381.72
	344214.43

	
	-
	25.00
	
	

	н727
	
	
	950357.09
	344210.13

	
	-
	25.00
	
	

	н728
	
	
	950332.46
	344205.82

	
	-
	24.99
	
	

	н729
	
	
	950307.84
	344201.52

	
	-
	25.00
	
	

	н730
	
	
	950283.21
	344197.21

	
	-
	25.00
	
	

	н731
	
	
	950258.58
	344192.91

	
	-
	24.99
	
	

	н732
	
	
	950233.96
	344188.61

	
	-
	25.00
	
	

	н733
	
	
	950209.33
	344184.30

	
	-
	39.99
	
	

	н734
	
	
	950216.22
	344144.90

	
	-
	39.99
	
	

	н735
	
	
	950223.10
	344105.50

	
	-
	25.00
	
	

	н736
	
	
	950247.73
	344109.80

	
	-
	25.00
	
	

	н737
	
	
	950272.36
	344114.10

	
	-
	24.99
	
	

	н738
	
	
	950296.98
	344118.41

	
	-
	25.00
	
	

	н739
	
	
	950321.61
	344122.71

	
	-
	25.00
	
	

	н740
	
	
	950346.24
	344127.02

	
	-
	24.99
	
	

	н741
	
	
	950370.86
	344131.32

	
	-
	25.00
	
	

	н742
	
	
	950395.49
	344135.63

	
	-
	9.00
	
	

	н724
	
	
	950404.36
	344137.18

	

	н743
	
	
	950386.45
	344239.62

	
	-
	80.00
	
	

	н744
	
	
	950372.67
	344318.43

	
	-
	8.99
	
	

	н745
	
	
	950363.81
	344316.88

	
	-
	25.00
	
	

	н746
	
	
	950339.18
	344312.58

	
	-
	24.99
	
	

	н747
	
	
	950314.56
	344308.27

	
	-
	25.00
	
	

	н748
	
	
	950289.93
	344303.97

	
	-
	25.00
	
	

	н749
	
	
	950265.30
	344299.66

	
	-
	24.99
	
	

	н750
	
	
	950240.68
	344295.36

	
	-
	25.00
	
	

	н751
	
	
	950216.05
	344291.05

	
	-
	25.00
	
	

	н752
	
	
	950191.42
	344286.75

	
	-
	40.00
	
	

	н753
	
	
	950198.31
	344247.34

	
	-
	39.99
	
	

	н754
	
	
	950205.20
	344207.94

	
	-
	24.99
	
	

	н755
	
	
	950229.82
	344212.25

	
	-
	25.00
	
	

	н756
	
	
	950254.45
	344216.55

	
	-
	25.00
	
	

	н757
	
	
	950279.08
	344220.86

	
	-
	24.99
	
	

	н758
	
	
	950303.70
	344225.16

	
	-
	25.00
	
	

	н759
	
	
	950328.33
	344229.47

	
	-
	25.00
	
	

	н760
	
	
	950352.96
	344233.77

	
	-
	24.99
	
	

	н761
	
	
	950377.58
	344238.07

	
	-
	9.00
	
	

	н743
	
	
	950386.45
	344239.62

	

	н762
	
	
	950368.54
	344342.07

	
	-
	80.00
	
	

	н763
	
	
	950354.77
	344420.88

	
	-
	9.00
	
	

	н764
	
	
	950345.90
	344419.33

	
	-
	24.99
	
	

	н765
	
	
	950321.28
	344415.02

	
	-
	25.00
	
	

	н766
	
	
	950296.65
	344410.72

	
	-
	25.00
	
	

	н767
	
	
	950272.02
	344406.41

	
	-
	24.99
	
	

	н768
	
	
	950247.40
	344402.11

	
	-
	25.00
	
	

	н769
	
	
	950222.77
	344397.80

	
	-
	25.00
	
	

	н770
	
	
	950198.14
	344393.50

	
	-
	24.99
	
	

	н771
	
	
	950173.52
	344389.19

	
	-
	39.99
	
	

	н772
	
	
	950180.40
	344349.79

	
	-
	39.99
	
	

	н773
	
	
	950187.29
	344310.39

	
	-
	25.00
	
	

	н774
	
	
	950211.92
	344314.69

	
	-
	24.99
	
	

	н775
	
	
	950236.54
	344319.00

	
	-
	25.00
	
	

	н776
	
	
	950261.17
	344323.30

	
	-
	25.00
	
	

	н777
	
	
	950285.80
	344327.61

	
	-
	24.99
	
	

	н778
	
	
	950310.42
	344331.91

	
	-
	25.00
	
	

	н779
	
	
	950335.05
	344336.22

	
	-
	25.00
	
	

	н780
	
	
	950359.68
	344340.52

	
	-
	8.99
	
	

	н762
	
	
	950368.54
	344342.07

	Обозначение земельного участка 63:32:0703005:512

	603
	
	
	950322.86
	343360.55

	
	-
	183.99
	
	

	604
	
	
	950291.18
	343541.80

	
	-
	105.14
	
	

	605
	
	
	950187.61
	343523.69

	
	-
	28.16
	
	

	606
	
	
	950185.28
	343495.62

	
	-
	162.89
	
	

	607
	
	
	950255.95
	343348.85

	
	-
	67.92
	
	

	603
	
	
	950322.86
	343360.55

	Обозначение земельного участка 63:32:0703005:ЗУ2

	н358
	
	
	950764.74
	344411.34

	
	-
	86.05
	
	

	н359
	
	
	950719.71
	344484.67

	
	-
	34.98
	
	

	н360
	
	
	950685.25
	344478.64

	
	-
	79.99
	
	

	н361
	
	
	950699.02
	344399.84

	
	-
	66.71
	
	

	н358
	
	
	950764.74
	344411.34

	Обозначение земельного участка 63:32:0702015:ЗУ3

	н785
	
	
	949566.80
	345469.77

	
	-
	5.00
	
	

	н786
	
	
	949566.86
	345474.77

	
	-
	10.00
	
	

	н787
	
	
	949556.86
	345474.89

	
	-
	5.00
	
	

	н788
	
	
	949556.80
	345469.89

	
	-
	10.00
	
	

	н785
	
	
	949566.80
	345469.77

	Обозначение земельного участка 63:32:0000000:ЗУ4

	н372
	
	
	950710.87
	344506.27

	
	-
	25.04
	
	

	н782
	
	
	950706.56
	344530.94

	
	-
	29.99
	
	

	н370
	
	
	950677.01
	344525.77

	
	-
	24.97
	
	

	н371
	
	
	950681.31
	344501.17

	
	-
	29.99
	
	

	н372
	
	
	950710.87
	344506.27

	Обозначение земельного участка 63:32:0703005:ЗУ5

	н609
	
	
	950157.74
	344305.22

	
	-
	37.27
	
	

	н610
	
	
	950151.32
	344341.94

	
	-
	45.66
	
	

	н611
	
	
	950131.75
	344300.68

	
	-
	26.38
	
	

	н609
	
	
	950157.74
	344305.22

	Обозначение земельного участка 63:32:0703005:ЗУ6

	н789
	
	
	950735.81
	344200.25

	
	-
	4.45
	
	

	н790
	
	
	950734.67
	344204.56

	
	-
	3.77
	
	

	н791
	
	
	950731.00
	344203.66

	
	-
	4.45
	
	

	н792
	
	
	950732.14
	344199.35

	
	-
	3.77
	
	

	н789
	
	
	950735.81
	344200.25

	Обозначение земельного участка 63:32:0703005:ЗУ7

	н793
	
	
	950752.43
	343946.26

	
	-
	4.99
	
	

	н794
	
	
	950751.57
	343951.18

	
	-
	5.00
	
	

	н616
	
	
	950746.64
	343950.32

	
	-
	4.99
	
	

	н615
	
	
	950747.50
	343945.40

	
	-
	5.00
	
	

	н793
	
	
	950752.43
	343946.26

	Обозначение земельного участка 63:32:0703005:ЗУ8

	н179
	
	
	950970.57
	343690.00

	
	-
	5.00
	
	

	н180
	
	
	950967.95
	343694.27

	
	-
	5.00
	
	

	н181
	
	
	950963.69
	343691.65

	
	-
	5.00
	
	

	н800
	
	
	950966.31
	343687.39

	
	-
	4.99
	
	

	н179
	
	
	950970.57
	343690.00

	Обозначение земельного участка 63:32:0703005:ЗУ9

	н423
	
	
	950732.30
	343643.27

	
	-
	4.99
	
	

	н422
	
	
	950731.44
	343648.19

	
	-
	5.00
	
	

	н803
	
	
	950726.51
	343647.33

	
	-
	4.99
	
	

	н804
	
	
	950727.37
	343642.41

	
	-
	5.00
	
	

	н423
	
	
	950732.30
	343643.27

	Перечень сведений об образуемых земельных участках 

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики

	Обозначение земельного участка 63:32:0000000:ЗУ1

	1
	Адрес земельного участка или описание его местоположение
	Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, северо-западная часть села Мусорка.

	2
	Категория земель
	земли населенных пунктов

	3
	Вид разрешенного использования
	Размещение инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций,
Земельные участки (территории) общего пользования

	4
	Площадь земельного  участка
	414462 кв.м.

	5
	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	1 кв.м.
_____

	6
	Иные сведения
	статья 6., ПЗЗ с/п Мусорка «Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства» п.6 Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимого имущества в пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации) являются разрешенными применительно ко всем территориальным зонам, при условии соответствия техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам и правилам, иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к указанным объектам.


	7
	Сведения об отнесении к территории общего пользования
	Весь

	Перечень сведений об образуемых земельных участках 

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики

	Обозначение земельного участка 63:32:0703005:512

	1
	Адрес земельного участка или описание его местоположение
	Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, село Мусорка, улица Победы, участок N73.

	2
	Категория земель
	земли населенных пунктов

	3
	Вид разрешенного использования
	Размещение водозаборов

	4
	Площадь земельного  участка
	17085 кв.м.

	5
	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	1 кв.м.
_____

	6
	Иные сведения
	Дата постановки на учет 05.08.2016г.


	7
	Сведения об отнесении к территории общего пользования
	_____
















	Перечень сведений об образуемых земельных участках 

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики

	Обозначение земельного участка 63:32:0703005:ЗУ2

	1
	Адрес земельного участка или описание его местоположение
	Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, северо-западная часть села Мусорка.

	2
	Категория земель
	земли населенных пунктов

	3
	Вид разрешенного использования
	Размещение инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций

	4
	Площадь земельного  участка
	4068 кв.м.

	5
	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	1 кв.м.
_____

	6
	Иные сведения
	статья 6., ПЗЗ с/п Мусорка «Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства» п.6 Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимого имущества в пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации) являются разрешенными применительно ко всем территориальным зонам, при условии соответствия техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам и правилам, иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к указанным объектам.


	7
	Сведения об отнесении к территории общего пользования
	____




	Перечень сведений об образуемых земельных участках 

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики

	Обозначение земельного участка 63:32:0702015:ЗУ3

	1
	Адрес земельного участка или описание его местоположение
	Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, северо-западная часть села Мусорка.

	2
	Категория земель
	земли населенных пунктов

	3
	Вид разрешенного использования
	Размещение инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций

	4
	Площадь земельного  участка
	50 кв.м.

	5
	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	1 кв.м.
_____

	6
	Иные сведения
	статья 6., ПЗЗ с/п Мусорка «Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства» п.6 Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимого имущества в пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации) являются разрешенными применительно ко всем территориальным зонам, при условии соответствия техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам и правилам, иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к указанным объектам.


	7
	Сведения об отнесении к территории общего пользования
	____




	Перечень сведений об образуемых земельных участках 

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики

	Обозначение земельного участка 63:32:0000000:ЗУ4

	1
	Адрес земельного участка или описание его местоположение
	Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, северо-западная часть села Мусорка.

	2
	Категория земель
	земли населенных пунктов

	3
	Вид разрешенного использования
	Размещение инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций

	4
	Площадь земельного  участка
	750 кв.м.

	5
	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	1 кв.м.
_____

	6
	Иные сведения
	статья 6., ПЗЗ с/п Мусорка «Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства» п.6 Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимого имущества в пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации) являются разрешенными применительно ко всем территориальным зонам, при условии соответствия техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам и правилам, иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к указанным объектам.


	7
	Сведения об отнесении к территории общего пользования
	____




	Перечень сведений об образуемых земельных участках 

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики

	Обозначение земельного участка 63:32:0703005:ЗУ5

	1
	Адрес земельного участка или описание его местоположение
	Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, северо-западная часть села Мусорка.

	2
	Категория земель
	земли населенных пунктов

	3
	Вид разрешенного использования
	Размещение инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций

	4
	Площадь земельного  участка
	492 кв.м.

	5
	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	1 кв.м.
_____

	6
	Иные сведения
	статья 6., ПЗЗ с/п Мусорка «Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства» п.6 Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимого имущества в пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации) являются разрешенными применительно ко всем территориальным зонам, при условии соответствия техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам и правилам, иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к указанным объектам.


	7
	Сведения об отнесении к территории общего пользования
	____




	Перечень сведений об образуемых земельных участках 

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики

	Обозначение земельного участка 63:32:0703005:ЗУ6

	1
	Адрес земельного участка или описание его местоположение
	Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, северо-западная часть села Мусорка.

	2
	Категория земель
	земли населенных пунктов

	3
	Вид разрешенного использования
	Размещение инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций

	4
	Площадь земельного  участка
	17 кв.м.

	5
	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	1 кв.м.
_____

	6
	Иные сведения
	статья 6., ПЗЗ с/п Мусорка «Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства» п.6 Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимого имущества в пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации) являются разрешенными применительно ко всем территориальным зонам, при условии соответствия техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам и правилам, иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к указанным объектам.


	7
	Сведения об отнесении к территории общего пользования
	____




	Перечень сведений об образуемых земельных участках 

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики

	Обозначение земельного участка 63:32:0703005:ЗУ7

	1
	Адрес земельного участка или описание его местоположение
	Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, северо-западная часть села Мусорка.

	2
	Категория земель
	земли населенных пунктов

	3
	Вид разрешенного использования
	Размещение инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций

	4
	Площадь земельного  участка
	25 кв.м.

	5
	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	1 кв.м.
_____

	6
	Иные сведения
	статья 6., ПЗЗ с/п Мусорка «Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства» п.6 Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимого имущества в пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации) являются разрешенными применительно ко всем территориальным зонам, при условии соответствия техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам и правилам, иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к указанным объектам.


	7
	Сведения об отнесении к территории общего пользования
	____




	Перечень сведений об образуемых земельных участках 

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики

	Обозначение земельного участка 63:32:0703005:ЗУ8

	1
	Адрес земельного участка или описание его местоположение
	Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, северо-западная часть села Мусорка.

	2
	Категория земель
	земли населенных пунктов

	3
	Вид разрешенного использования
	Размещение инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций

	4
	Площадь земельного  участка
	25 кв.м.

	5
	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	1 кв.м.
_____

	6
	Иные сведения
	статья 6., ПЗЗ с/п Мусорка «Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства» п.6 Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимого имущества в пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации) являются разрешенными применительно ко всем территориальным зонам, при условии соответствия техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам и правилам, иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к указанным объектам.


	7
	Сведения об отнесении к территории общего пользования
	____




	Перечень сведений об образуемых земельных участках 

	№ п/п
	Наименование характеристик земельного участка
	Значение характеристики

	Обозначение земельного участка 63:32:0703005:ЗУ9

	1
	Адрес земельного участка или описание его местоположение
	Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Мусорка, северо-западная часть села Мусорка.

	2
	Категория земель
	земли населенных пунктов

	3
	Вид разрешенного использования
	Размещение инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций

	4
	Площадь земельного  участка
	25 кв.м.

	5
	Предельный минимальный и максимальный размер земельного участка (Рмин и Рмакс), м2
	1 кв.м.
_____

	6
	Иные сведения
	статья 6., ПЗЗ с/п Мусорка «Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства» п.6 Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимого имущества в пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации) являются разрешенными применительно ко всем территориальным зонам, при условии соответствия техническим регламентам, строительным, санитарным, экологическим и противопожарным нормам и правилам, иным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к указанным объектам.


	7
	Сведения об отнесении к территории общего пользования
	____





















  3.2 ЧЕРТЕЖИ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
(Основная часть)
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